# ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ (FICHIER)

## Présentation

Si vous spécifiez l'option Fichier pour la transmission de fax, l'original numérisé est enregistré dans un fichier dans le dossier principal ou dans un dossier personnalisé enregistré. Étant donné que vous pouvez rappeler le fichier enregistré en cas de besoin, vous pouvez le retransmettre sans avoir à préparer son original.
Lorsqu'un fichier est enregistré via « Fichier » sans y ajouter d'informations, le nom d'utilisateur et le nom de fichier suivants sont automatiquement attribués au fichier.
Nom d'utilisateur : Utilisateur inconnu
Nom de fichier : Mode_Jour-Mois-Année_Heures-Minutes-Secondes
(exemple : FAX_04042011_112030)
Enregistré sous : Dossier principal

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Fichier]

   Vous pouvez également appeler l’écran « Informations sur le fichier » en appuyant sur la touche [Fichier] sur le panneau d'action.

4. #### Appuyez sur la touche [Activé] et définissez les informations sur le fichier

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage « Informations sur le fichier" :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre