# MAGASINS GRANDE CAPACITÉ

## Présentation

Utilisez les magasin à grande capacité pour effectuer des impressions de fort volume qui ne peuvent être traitées avec le magasin normal.
Les magasins à grande capacité acceptent un maximum de 5 000 feuilles de papier (2 500 feuilles pour le magasin 5 et 2 500 feuilles pour le magasin 6) de papier A3W (12" × 18") to B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Lorsque vous changez de format de papier, contactez votre revendeur ou représentant du service après-vente.

- Outre le papier ordinaire, il est possible de charger des supports spéciaux tels que des transparents et des intercalaires dans les magasins à grande capacité.
  pour charger des intercalaires, le guide spécial doit être installé.
- Si vous avez chargé du papier d'un type différent de celui du papier précédemment chargé, vérifiez les réglages dans le « mode Réglages ».

###### Pour vérifier le type de papier à placer dans le magasin :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].
Ne placez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas non plus dessus.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur le bouton de fonctionnement

   Le bouton de fonctionnement clignote et la table support du papier du magasin descend jusqu'à la position de chargement du papier. Attendez jusqu'à ce que le témoin du bouton de fonctionnement s'éteigne.

   Ne sortez pas le magasin tant que le témoin n'est pas éteint. Si vous forcez l'ouverture du magasin lorsque le témoin du bouton est allumé ou clignote, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

2. #### Tirez sur le magasin pour l'ouvrir

   Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3. #### Chargez le papier.

   Chargez le papier face à imprimer vers le bas. La pile ne doit pas dépasser le repère (2,500 feuilles au maximum).

   Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.

4. #### Poussez doucement le magasin dans l'appareil

   Poussez fermement et entièrement le magasin dans l'appareil. La table support du papier monte après la remise en place du magasin.
   Pendant la montée de la table, le bouton de fonctionnement clignote. Le bouton s'allume lorsque la table support du papier a terminé son mouvement de montée.

### Chargement d'intercalaires

1. #### Retirez le guide pour intercalaires

   Le guide est rangé dans le côté gauche du magasin.

2. #### Insérez les intercalaires dans le magasin

   Placez les intercalaires avec la face à imprimer orientée vers le bas de telle sorte que l'onglet se trouve à droite.

   Observez la figure ci-dessous et ajustez la position de l'onglet des intercalaires.

3. #### Mettez en place le guide pour intercalaires

   Placez le guide sur le dessus des intercalaires.

4. #### Poussez avec soin le magasin dans l'appareil et réglez le type de papier sur Intercalaire

   Utilisez « Réglages des magasins papier » dans les Réglages système pour régler le type de papier sur Intercalaire.

   ###### Pour régler le type de papier sur Intercalaire :

   Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].

Retour au début du chapitre