# FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL (AGRAFAGE DE 50 FEUILLES)

## Présentation

Le module inclut la fonction de décalage (qui délivre le papier trié tout en décalant chaque jeu de tirages), la fonction de tri d'agrafage (qui agrafe chaque jeu de tirages), la fonction de piqûre à cheval (qui agrafe le centre des feuilles et les plie en deux) et la fonction de pliage du papier (qui plie le papier en deux).
L'installation d'un module de perforation en option vous permet de réaliser des perforations dans le papier imprimé.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
compilateur d'agrafage
Permet d'empiler provisoirement le papier à agrafer.
×
Plateau de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce plateau.
Il est possible de faire glisser le magasin. Étendez le plateau pour imprimer du papier grand format (formats A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Plateau piqûre à cheval
Les tirages agrafés en piqûre à cheval sont dirigées vers ce plateau.
×
Capot supérieur
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Couverture avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) et n'appuyez pas non plus dessus.
- Faites attention lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que l'impression commence, car le plateau peut se déplacer vers le haut et le bas.
- Il est impossible d'installer simultanément un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) et un finisseur.

### Fournitures

Le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) requiert la cartouche d'agrafes suivante :

###### Module finisseur

Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche × 3 cartouches) AR-SC2

###### Module finisseur piqûre à cheval

Cartouche d'agrafes (environ 2 000 agrafes par cartouche × 3 cartouches) AR-SC3

### Remplacement de la cartouche (module finisseur)

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Appuyez sur les parties vertes du support de cartouche d'agrafes et tirez le support vers le haut pour l'extraire

3. #### Retirez la cartouche d'agrafes vide

   Appuyez sur le bouton de verrouillage pour libérer le capot du support de cartouche d'agrafes, puis retirez la cartouche d'agrafes.

   Lorsqu'il reste des agrafes, il est impossible de retirer la cartouche d'agrafes.

4. #### Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans le support de cartouche d'agrafes.

   Enfoncez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

   Ne retirez pas le ruban d'étanchéité de la cartouche avant d'avoir inséré la cartouche dans le support.

5. #### Retirez le ruban qui retient les agrafes en tirant droit.

6. #### Réinsérez fermement le support de cartouche d'agrafes.

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

7. #### Fermez le capot avant

   Effectuez une copie d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.

### Remplacement de la cartouche (finisseur piqûre à cheval)

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.
Avant de commencer cette procédure, retirez tous les tirages qui se trouvent dans le plateau de sortie du finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles). Ne replacez pas les documents retirés dans le plateau de sortie.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Saisissez la poignée du module finisseur piqûre à cheval et sortez lentement le module jusqu'en butée

3. #### Sortez le module d'agrafage du module piqûre à cheval, puis tournez-le vers le haut

4. #### Saisissez les côtés droit et gauche de chaque cartouche d'agrafes vide et retirez les cartouches

   Remplacez les deux cartouches d'agrafes.

5. #### Chargez des cartouches d'agrafes neuves.

   Retirez le couvercle de chaque cartouche d'agrafes, puis installez la cartouche.

6. #### Sortez le module d'agrafage du finisseur piqûre à cheval, puis retournez-le à sa position d'origine.

7. #### Enfoncez le module d'agrafage piqûre à cheval dans son logement.

8. #### Fermez le capot avant

   Effectuez une copie ou une impression d'essai à l'aide de la fonction d'agrafage piqûre à cheval pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.

Retour au début du chapitre