# TAMPONNER DES ORIGINAUX NUMÉRISÉS (TAMPON DE VÉRIFICATION)

## Présentation

Cette fonction tamponne chaque original numérisé qui est passé par le chargeur automatique de documents, ce qui vous permet de vérifier que tous les originaux ont bien été numérisés.

- Le module tampon de vérification en option doit être installé pour utiliser la fonction Tampon de vérification.
- Quand on utilise des originaux recto-verso, le recto de chaque original est tamponné deux fois.
- Si une erreur se produit lors de la numérisation, un original qui n'a pas été numérisé peut quand même être tamponné.
- Quand le signe « O » tamponné sur les originaux commence à s'éclaircir, il faut remplacer la cartouche du tampon.
  Pour connaître la procédure de remplacement de la cartouche du tampon de vérification, voir « CARTOUCHE DU TAMPON DE VÉRIFICATION ».

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Tampon vérif.]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage Tampon de vérification :

   Appuyez sur la touche [Tampon vérif.] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

Retour au début du chapitre