# ENVOI DE DONNÉES PENDANT L'IMPRESSION

## Présentation

Cette fonction permet d'envoyer des données créées dans une autre application à des adresses enregistrées dans l'appareil en même temps que les données sont imprimées sur l'appareil.
Cela signifie que vous pouvez effectuer deux processus différents, à savoir l'impression et la transmission, en une seule opération.

Enregistrez des adresses dans un carnet d'adresses et préparez chaque fonction de transmission à l'avance. Pour plus de détails sur la façon d'enregistrer des adresses dans un carnet d'adresses, voir « ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE », « ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE » ou « ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE ».

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 ou PCL5c peut utiliser cette fonction.
- Lorsque, dans le « mode Réglages (administrateur) », [Réglages système] → [Réglages imprimante] → [Réglages par défaut] → [Désactivation de l'envoi pendant l'impression] est sélectionné, il n'est pas possible d'envoyer et d'imprimer des données simultanément.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Gestion travaux] puis cliquez sur le bouton [Imprimer et envoyer]

2. #### Cochez la case [Imprimer et envoyer] ().

3. #### Cliquez sur le bouton [Obtenir le carnet d'adresses]

4. #### Sélectionnez l'adresse d'un destinataire dans le « Carnet d'adresses », puis cliquez sur le bouton [Ajouter]

   - Pour envoyer les données à toutes les adresses, cliquez sur le bouton [Ajouter tout].
   - Pour supprimer une adresse ajoutée à la liste « Destination », sélectionnez l'adresse puis cliquez sur le bouton [Effacer]. Pour supprimer toutes les adresses, cliquez sur le bouton [Effacer tout].
   - Vous pouvez spécifier jusqu'à 50 destinations.
   - Les réglages du pilote d'imprimante sont appliqués aux réglages d'envoi. Par exemple, si [Niv. gris] est sélectionné comme mode couleur dans le pilote d'imprimante, les données sont envoyées en noir et blanc quel que soit les réglages de cet appareil.

Retour au début du chapitre