# RÉGLAGES DES CONDITIONS IMPRIMANTE

## réglages par défaut

Définissez les paramètres d'impression détaillés si vous souhaitez imprimer dans un environnement dans lequel le pilote d'impression n'est pas utilisé (impression à partir de MS-DOS ou d'un ordinateur qui n'a pas le pilote d'impression fourni installé). (Toutefois, la fonction « Désactiver impression page vierge » sera effective, même si le pilote d'imprimante PCL est utilisé).

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Réglage
--- | ---
Copies | 1 à 9999 jeux
Orientation | Portrait Horizontal
Format papier standard | A3W, A3, B4, A4W, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 20 mm (SRA4), 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", A3W, 8K, 16K
Plateau de sortie par défaut | Plateau central Plateau de droite Plateau supérieur du finisseur Plateau milieu du finisseur Plateau inférieur du finisseur
Type de papier standard | Papier ordinaire, À en-tête, Pré-imprimé, Perforé, Recyclé, Couleur
Réglages de résolution initiale | 600 ppp 600 ppp (haute qualité) 1200 ppp
Désactiver impression page vierge | (Désactivé) (Activé)
Épaisseur de ligne*1 | 0-9
Impression recto verso | Recto Impression recto verso (Brochure) Recto verso (bloc-notes)
Mode couleur | Auto. N/B
Impression N-Up*2 | N-Up 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Mise en page De gauche à droite*3 De droite à gauche*3 De haut à gauche à droite*4 De haut à gauche en bas*4 De haut à droite à gauche*4 De haut à droite en bas*4
Ajust. à page*5 | (Ajuster à la page) (Ne pas ajuster à la page)
SORTIE | (Utiliser l'impression par unité) (Ne pas utiliser l'impression par unité) Position d'agrafage : Aucune, 1 agrafe à l'arrière, 2 agrafes, 2 agrafes (Haut) (Utiliser module de perforation) (Ne pas utiliser module de perforation)
Plier | Activé Désactivé
Pli à cheval Pli en Z Pli lettre Accordéon Pli double Pli simple
Réglages de la largeur à massicoter | 2,0 à 20,0 mm
FICHIER TEMPORAIRE | (Enregistrer les données en mode fichier temporaire) (Ne pas enregistrer les données en mode fichier temporaire)

*1 Ce réglage permet d'ajuster l'épaisseur de trait des graphiques vectoriels. Excepté la CAO et les autres applications spéciales, il n'est normalement pas nécessaire de modifier ce réglage. Lorsque « 0 » est sélectionné, toutes les lignes sont imprimées avec une largeur de 1 point.
*2 Les formats de papier pouvant être utilisés avec cette fonction sont A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11",11" × 17", 8-1/2" × 14" and 8-1/2" × 11". (Cette fonction peut ne pas être effective avec certaines méthodes d'impression.)
*3 Peut être sélectionné quand 2-Up est sélectionné.
*4 Peut être sélectionné quand 4-Up/8-Up est sélectionné.
*5 Ne fonctionne que lors de l'impression des fichiers PDF, JPEG et TIFF.

- Lors de l'impression avec le pilote d'imprimante, les réglages de ce dernier ont la priorité sur les paramètres d'imprimante.
- L'affichage varie en fonction des périphériques installés.

## Réglages PCL

Ce réglage permet de configurer les jeux de symboles, les polices et le code de saut de ligne utilisés dans un environnement PCL.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description | Réglage
--- | --- | ---
Régl. jeu symboles PCL | Définissez le jeu de symboles utilisé pour l'impression. | Sélectionnez l'un des 35 éléments
Réglage police PCL | Sélectionnez une police utilisée pour l'impression. | Police interne Police étendue (Liste des polices internes lorsque les polices étendues ne sont pas installées)
Code saut de ligne PCL | Ce réglage permet de sélectionner le mode de réponse de l'imprimante lors de la réception d'une commande de saut de ligne. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4+ | Si cette option est activée, 80 caractères par ligne peuvent être imprimés sur du papier de format A4 (8-1/2" × 11") en utilisant une police de 10 points. (Lorsque ce réglage est désactivé, vous pouvez imprimer jusqu'à 78 caractères par ligne.) | (Activé) (Désactivé)

## Réglages PostScript

Quand une erreur se produit lors de l'impression PostScript, ces réglages déterminent si un avis d'erreur est imprimé et si les données PostScript sont reçues en format binaire.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description | Réglage
--- | --- | ---
Imprimer erreurs PS | Lorsqu'une erreur PS (PostScript) se produit pendant une impression PostScript, ce réglage détermine si un avis d'erreur est imprimé ou non. | (Activé) (Désactivé)
Traitement binaire | Réception des données PostScript en format binaire. | (Activé) (Désactivé)

Retour au début du chapitre