# RÉGLAGES DE LA FONCTION COPIE

## Onglet « Réglage de l'état initial »

Les réglages par défaut sélectionnés avec ces réglages s'appliquent à toutes les fonctions de l'appareil (pas seulement la fonction copie).
Les réglages du copieur seront réinitialisés si vous activez la touche [Marche], si vous appuyez sur la touche [CA] ou si le délai d'effacement automatique s'est écoulé. Ces réglages permettent de modifier les réglages par défaut du mode copie.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Mode couleur | Configurez les réglages du mode couleur par défaut.
Magasin papier | Indiquez le magasin papier sélectionné par défaut.
Type d'exposition | Configurez les réglages du mode d'exposition par défaut.
Taux de repro. | Indiquez le taux de reproduction sélectionné par défaut.
Copie recto verso | Configurez les réglages du mode recto verso sélectionnés par défaut. Si ce réglage est utilisé pour modifier le réglage par défaut de la fonction recto verso sur un autre réglage que « Recto à Recto » et si la fonction recto verso ou le chargeur automatique de documents sont défectueux ou désactivés, le réglage commute sur « Recto à Recto ».
SORTIE | Définissez la méthode de sortie et le plateau de sortie des impressions sélectionnés par défaut.
Réglages massicot | Permet de définir la largeur à massicoter par défaut pour la fonction massicot. Cette option s'affiche lorsque le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) et le massicot sont installés.
Revenir aux rég. initiaux | Cette option restaure les réglages par défaut pour tous les éléments.

## Onglet « Réglages de la fonction copie »

Les réglages suivants sont associés à la copie.

###### Réglage de l'exposition en mode copie

Permet de régler le niveau d'exposition lorsque l'option [Auto.] est utilisée pour l'exposition de la copie.

Elément | Description
--- | ---
Couleur | Règle le niveau d'exposition de la copie en mode couleur par la vitre d'exposition et par le chargeur automatique de documents.
N/B | Règle le niveau d'exposition de la copie en noir & blanc par la vitre d'exposition et par le chargeur automatique de documents.

###### Réglage de la rotation de copie

Quand l'original et le papier sont placés dans des orientations différentes, cette fonction effectue une rotation automatique de 90 degrés de l'image afin de permettre une copie correcte sur le papier.
Activez le réglage de la rotation de la copie pour copier un original de format A5 (5-1/2 x 8-1/2") sur un papier de format A5R (5-1/2 x 8-1/2" R).

###### Programmer ou modifier les mémoires de zoom

Permet d'ajouter deux valeurs de rapport d'agrandissement prédéfinies (101 à 400 %) et deux valeurs de rapport de réduction prédéfinies (25 à 99 %).
Si nécessaire, vous pouvez également modifier le taux prédéfini.
Les taux prédéfinis autres que ceux programmés ne peuvent pas être modifiés.

###### Limitation du nombre maxi de copies par tirage

Ce réglage permet de limiter le nombre maximal pouvant être entré pour le nombre de copies (nombre de copies en continu). Vous pouvez entrer un chiffre compris entre 1 et 9999.

###### Réglage initial du décalage de la marge

Ce réglage sert à définir le décalage de marge par défaut. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 50 mm (2") par incréments de 3 mm (1/8") pour le recto et le verso.

###### Réglage de largeur à effacer

Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour l'effacement. Spécifiez une valeur comprise entre 0 mm (0") to 25 mm (1") par paliers de 3 mm (1/8") pour la largeur d'effacement des bords et la largeur d'effacement du centre.

###### Réglages de la fonction Card Shot

Ce réglage permet de définir le format par défaut de l'original pour la fonction Card Shot.
Indiquez une valeur comprise entre 25 mm (1") et 216 mm (8-1/2") par incréments de 3 mm (1/8") pour les dimensions X (horizontale) et Y (verticale) de l'original.
Si vous cochez la case « Ajuster à la page » (), la touche [Ajuster à la page] s'affiche toujours sur l'écran Card shot.

###### Piqûre à Cheval Automatique

L'agrafage par piqûre à cheval s'effectue automatiquement quand la fonction copie en brochure est utilisée.

###### Réglage initial de Copie sur onglets

Cette dernière est utilisée pour définir la largeur de décalage de l'image par défaut (largeur de l'onglet) pour la copie sur onglet.
Indiquez une valeur comprise entre 0 mm (0") et 25 mm (1") par incréments de 3 mm (1/8").

###### Désactiver l'enregistrement de programme

Ce réglage permet d'empêcher l'effacement et la modification des paramètres de copie enregistrés dans les programmes de travail.

###### Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V

Désactive l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.
Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger des étiquettes, des transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite. Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager. Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.

###### Désactivation de la sélection papier auto.

Désactive la fonction de sélection automatique du papier.
Lorsque ce réglage est activé, la sélection automatique du papier de même format que l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'a pas lieu.

###### Réglage de la sélection auto. du magasin qui fournit le papier

Lorsque ce réglage est activé et que le papier est chargé dans un magasin alors que l'appareil est en veille en mode copie, ce magasin est automatiquement sélectionné.

###### Désactiver l'enregistrement des images personnalisées

Désactive le stockage d'une image personnalisée

###### Désactivation de l'envoi pendant la copie

Désactive la fonction Envoi d'image durant la copie.

###### Mode de numérisation N/B 600 ppp × 600 ppp pour le chargeur de documents

La résolution des copies noir et blanc effectuées à l'aide du chargeur automatique de documents peut être modifiée de 600 × 400 ppp à 600 × 600 ppp (mode haute qualité).
Lorsqu'un mode haute qualité est utilisé, les petits caractères et les lignes fines sont reproduits avec une plus grande clarté, mais la vitesse de numérisation est plus lente.
Lorsque le mode haute qualité n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 × 400 ppp et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.
- N'effectuez pas de copies en noir et blanc en utilisant la touche [Couleur Démarrer].

###### Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition

La résolution des copies noir et blanc effectuées à l'aide de la vitre d'exposition peut être modifiée de 600 x 600 ppp à 600 x 400 ppp (mode grande vitesse).
Lorsque le mode grande vitesse est sélectionné, la première copie est plus rapide mais l'image à copier n'est pas aussi claire.
Lorsque le mode haute qualité n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 × 400 ppp et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.
- N'effectuez pas de copies en noir et blanc en utilisant la touche [Couleur Démarrer].

###### Effacement auto. avant travail de copie

Active la fonction d'effacement automatique durant la copie, même quand un travail de copie n'est pas terminé. Cela protège l'appareil de tout blocage en raison du travail de copie incomplet.

## Réglages couleur

Les réglages suivants se rapportent à la couleur.

### Réglage initial de la balance des couleurs

Si vous avez effectué différents réglages de balance des couleurs à l'aide d'une autre fonction de ce type et que vous les avez enregistrés (jusqu'à 48 réglages), vous pouvez rappeler l'un quelconque de ceux-ci et le définir comme le réglage standard *. Si vous modifiez le réglage configuré ou la balance des couleurs configurées avec les composantes de couleur souhaitées, vous pouvez utiliser cette méthode pour rappeler le réglage standard à tout moment.
* Les valeurs par défaut à afficher lorsque l'écran de réglage de la « balance des couleurs » d'une autre fonction est affiché.

###### Revenir aux rég. initiaux

La valeur par défaut des réglages enregistrés est rétablie (les 8 niveaux de couleur sont remis à zéro).

### Calibrage automatique des couleurs

Effectue la correction automatique des couleurs lorsque la couleur des copies couleur est désactivée. L'appareil imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée.
Appuyez sur la touche [Soumettre] ; une page de test s'imprime et un message s'affiche pour vous inviter à lancer un calibrage automatique. Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).

Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].

- Avant d'exécuter le calibrage automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'alignement est correct. Si le réglage de l'alignement n'est pas correct, effectuez un « Réglage de l'alignement des couleurs ».
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué le calibrage automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Retour au début du chapitre