# UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UN FAX EN MODE TRANSMISSION DIRECTE

## Présentation

L'envoi d'un original numérisé sans l'enregistrer dans la mémoire de l'appareil est appelé « Transmission directe » (TX directe).
Ce chapitre explique comment numériser l'original placé sur la vitre d'exposition et envoyer directement les données.
Lors de l'envoi d'un fax à partir de la vitre d'exposition en mode transmission directe, vous ne pouvez transmettre qu'une seule page.

- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées en transmission directe :
  Transmission différée, 2 en 1, Card Shot, Construction de travail, Mémoire de relève, Compteurs originaux, Fichier, Fichier temp., Boîte mémoire, Division de livre, Relève, Numérisation recto verso des originaux, Rech. adresse globale
- Aucun renvoi ne sera effectué si une transmission directe échoue en raison d'une erreur de communication ou autre.
- En mode de transmission directe, vous ne pouvez pas utiliser la touche [Aperçu].

Ne placez pas d'objets sous le détecteur de format des originaux situé à l'arrière de la vitre d'exposition. Le fait de fermer le chargeur automatique de documents alors qu'un objet est posé dessous risque d'endommager la plaque du détecteur de format de l'original et d'empêcher la détection correcte du format du document.
Pour connaître l'emplacement du détecteur de format des originaux, voir « PARTIE SUPÉRIEURE ».

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux sur la vitre d'exposition

   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Envoyer directement] sur le panneau d'action

3. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS
   - Vous ne pouvez saisir qu'une seule destination. On ne peut utiliser une touche express dans laquelle plusieurs destinataires sont stockées.
   - La destination ne peut être pas récupérée dans un carnet d'adresses global.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ].

   Lorsque la connexion avec le destinataire est établie, la numérisation de l'original commence.
   Si une transmission de fax est déjà en cours lorsque vous choisissez d'effectuer une opération de transmission directe, cette dernière patientera jusqu'à la fin de la transmission précédente. Une fois la transmission précédente terminée, la transmission directe commence.
   Lors de l'attente pour la transmission directe, vous pouvez uniquement vérifier l'état des travaux.
   - ÉCRAN ÉTAT TRAVAUX

   ###### Pour annuler la numérisation de l'original :

   Appuyez sur la touche [Annuler la numérisation].

Retour au début du chapitre