# ENVOYER DEUX PAGES EN UNE SEULE (2 EN 1)

## Présentation

Réduisez deux pages originales à un même format, puis envoyez-les comme une seule page. Cette fonction est pratique quand vous devez envoyer un grand nombre de pages originales et que vous souhaitez en réduire le nombre.
Vous pouvez également numériser un original placé à la fois dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition.

- Vous ne pouvez pas envoyer un document d'une taille inférieure au format de l'original.
- La fonction 2 en 1 n’est possible que pour les originaux de format A4 (8-1/2" × 11") ou B5 ou A5 (5-1/2" × 8-1/2").
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.
- Quand on précise la taille de l'original en utilisant des valeurs numériques, on ne peut pas utiliser cette fonction.
- On ne peut pas utiliser cette fonction avec la Numérisation 2 pages ou Card Shot.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie multiple]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage Copie multiple :

   Appuyez sur la touche [Copie multiple] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Original]

5. #### Appuyez sur la touche [Orientation image] ayant la même orientation que celle de l'original mis en place

   Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

6. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   - Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
     Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».
   - Si vous appuyez sur la touche [Résumé fonct.] sur l'écran de confirmation de numérisation, vous pouvez modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et la taille d'envoi.
     (Quand vous numérisez toutes les pages paires de l'original, vous ne pouvez modifier que l'exposition.)

Retour au début du chapitre