# INSERTION D'INTERCALAIRES DANS LES COPIES(COUVERTURES/INTERCALAIRES)

## Présentation

Cette fonction permet d'insérer une feuille de papier dans une page spécifiée en tant qu'intercalaire pour faire une copie. Il existe deux types de feuilles d'insertion :
Pour l'insertion de couvertures, voir « INSERTION DE COUVERTURES AVANT ET ARRIÈRE DANS LES COPIES ».
Exemple : insérez A après la page 3 et B après la page 5.

### Exemples d'insertion de feuilles

Lorsque vous effectuez également une copie sur l'intercalaire, une copie recto verso peut être spécifiée pour l'intercalaire et pour le papier. On trouve ci-après les résultats de copie après insertion d'un intercalaire à la 3e page d'un original de 6 pages recto ou de 3 pages recto verso.

### Résultat de la copie d'un original recto sur l'intercalaire

Copie sur l'intercalaire | Papier : copie recto | Papier : copie recto verso
--- | --- | ---
Non copié | Insertion d'un intercalaire entre la deuxième et la troisième page des copies. |
Copie recto | Réalise une copie recto de la troisième page de l'original sur une feuille d'insertion. |
Copie recto verso | Réalise une copie recto verso des troisième et quatrième pages originales sur une feuille d'insertion. |

Résultat de la copie d'un original recto verso sur l'intercalaire

Copie sur l'intercalaire | Papier : copie recto | Papier : copie recto verso
--- | --- | ---
Non copié | Insertion d'un intercalaire entre la deuxième et la troisième page des copies. |
Copie recto | Réalise une copie recto de la troisième page de l'original sur une feuille d'insertion. | * La 4e page de l'original n'est pas copiée.
Copie recto verso | Réalise une copie recto verso des troisième et quatrième pages originales sur une feuille d'insertion. |

- Avant d'utiliser la fonction Intercalaires, chargez des intercalaires dans le magasin.
- Placez d'abord les originaux dans le chargeur de documents et configurez les réglages de l'autre fonction de copie, puis spécifiez la couverture et l'intercalaire.
- Le format de l'intercalaire doit être le même que celui de la copie.
- Vous pouvez insérer jusqu'à 100 feuilles d'insertion.

- La vitre d'exposition ne peut pas être utilisée avec cette fonction.
- Notez que deux feuilles d'insertion ne peuvent pas être insérées dans la même page.
- Lorsque vous effectuez des copies recto verso de documents recto verso, aucune feuille d'insertion ne peut être insérée entre les côtés recto et verso d'un document original.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction de piqûre à cheval.
- Ce réglage n'est pas accessible lorsque la fonction Couvertures/Intercalaires est désactivée en "Mode réglage".

## Utilisation

1. #### Placez l'original dans le chargeur automatique de documents et appuyez sur la touche [Aperçu].

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Couv./Interc.]

3. #### Appuyez sur l'onglet « Intercalaire »

4. #### Appuyez sur la touche d'affichage d'intercalaire

5. #### Saisissez le numéro de la page au niveau de laquelle vous souhaitez insérer un intercalaire à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [Entrée].

   Le nombre total d’intercalaires s’affiche à côté de la touche [Entrée]. Répétez les étapes 4 et 5 pour tous les intercalaires.
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Si vous avez saisi un numéro de page d'intercalaire incorrect :

   Appuyez sur la touche [Disposition page] et modifiez la page.
   - VERIFICATION, MODIFICATION ET SUPPRESSION DE LA MISE EN PAGE DES COUVERTURES ET DES INTERCALAIRES (FEUILLES D'INSERTION)

   ###### Pour annuler l'insertion de feuilles d'insertion :

   Appuyez sur la touche [Tout annuler].

6. #### Appuyez sur la touche [Modifier].

7. #### Pour réaliser une copie sur l'intercalaire A, appuyez sur la touche [Recto] ou [Copie recto verso]

   Pour simplement insérer un intercalaire À, sélectionnez [Pas de copie].
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   ###### Pour modifier une feuille d'insertion :

   Appuyez sur la touche [Magasin papier], puis sélectionnez le magasin contenant les intercalaires
   - Lorsque vous copier le recto et le verso d'une feuille d'insertion, vous ne pouvez pas utiliser d'étiquettes, de transparents ou d'intercalaires pour l'insertion. Si Ne pas copier est sélectionné, des intercalaires peuvent être insérés.
   - Si le magasin papier est le module d'insertion, aucune copie ne peut être effectuée sur la couverture.

8. #### Spécifiez les réglages pour l'intercalaire B selon les besoins

   Pour spécifier les réglages pour l'intercalaire type B, appuyez sur l'onglet « Intercalaire » à l'étape 3 avant d'appuyer sur la touche [Intercalaire type B], puis suivez les étapes 4 à 7.

9. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

10. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie

    ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

    Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre