# LISTE DES RÉGLAGES DE SÉCURITÉ

## Présentation

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de sécurité
| Changer le mot de passe
| - | Non | Oui
| Contrôle du port
| Non | Oui
| Port serveur
| Non | Oui
| HTTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 80 | Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 443 | Non | Oui
| IMPRESSION FTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 21 | Non | Oui
| Impression RAW
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 9100 | Non | Oui
| LPD
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 515 | Non | Oui
| IPP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 631 | Non | Oui
| IPP-SSL
| Désactivé | Non | Oui
| Numéro de port
| 443 | Non | Oui
| Réception de sortie en tandem
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 50001 | Non | Oui
| Panneau de commandes distant
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 5900 | Non | Oui
| SNMPD
| Activé | Non | Oui
| Telnet
| Activé | Non | Oui
| NBT/WINS
| Désactivé | Non | Oui
| JCP
| Désactivé | Non | Oui
| RARP
| Désactivé | Non | Oui
| SMTP
| Activé | Non | Oui
| WSD
| Activé | Non | Oui
| Extension USB*1
| Activé | Non | Oui
| Sharp OSA (plate-forme étendue)
| Non | Oui
| HTTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 10080 | Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 10443 | Non | Oui
| Port client
| Non | Oui
| HTTP
| Activé | Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| FTP
| Activé | Non | Oui
| FTPS
| Activé | Non | Oui
| SMTP
| Activé | Non | Oui
| SMTP-SSL
| Activé | Non | Oui
| POP3
| Activé | Non | Oui
| POP3-SSL
| Activé | Non | Oui
| SNMP-TRAP
| Activé | Non | Oui
| Aviser fin de travail
| Activé | Non | Oui
| LDAP
| Activé | Non | Oui
| LDAP-SSL
| Activé | Non | Oui
| SMB/WINS
| Activé | Non | Oui
| SNTP
| Activé | Non | Oui
| mDNS
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi de sortie en tandem
| Activé | Non | Oui
| Réglages des filtres
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages des filtres de l'adresse IP
| Non | Oui
| Mode filtre
| Autorisé | Non | Oui
| Filtrer les adresses de 1 à 4
| Non | Oui
| Début de l'adresse IP
| 0.0.0.0 | Non | Oui
| Fin de l'adresse IP
| 0.0.0.0 | Non | Oui
| Réglages des filtres de l'adresse MAC
| Non | Oui
| Filtrer les adresses de 1 à 10
| 0 | Non | Oui
| Réglages SSL
| Non | Oui
| Port serveur
| Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| IPP-SSL
| Désactivé | Non | Oui
| Rediriger HTTP vers HTTPS pour l'accès page Web du périph.
| Désactivé | Non | Oui
| Port client
| Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| FTPS
| Activé | Non | Oui
| SMTP-SSL
| Activé | Non | Oui
| POP3-SSL
| Activé | Non | Oui
| LDAP-SSL
| Activé | Non | Oui
| Niveau de cryptage
| Faible | Non | Oui
| Renseignements relatifs au certificat
| - | Non | Oui
| Réglage IEEE802.1X
| Non | Oui
| Authentication IEEE802.1X
| Désactivé | Non | Oui
| Méthode d'authentification EAP
| EAP-TLS | Non | Oui
| Nom d'utilisateur EAP
| - | Non | Oui
| Mot de passe
| - | Non | Oui
| Authentification par serveur
| Activé | Non | Oui
| Dépassement de délai EAP
| 10 secondes | Non | Oui
| Nom d'essais EAP
| 3 fois | Non | Oui
| Renseignements relatifs au certificat
| - | Non | Oui
| Réglages d'effacement des données
| Désactivé | Non | Oui
| Déverrouiller le fichier/dossier
| - | Non | Oui
| Réglages IPsec
|  | Non
| IPsec
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages IKEv1
|  | Non
| Clé pré-partagée
| - | Non | Oui
| Durée de vie SA (heure)
| 28800 secondes | Non | Oui
| Durée de vie SA (taille)
| 28 800 Ko | Non | Oui
| Durée d'utilisation IKE
| 30 secondes | Non | Oui
| Règles IPsec
| - | Non | Oui
| Impression de motif caché
| Non | Oui
| Réglages par défaut
| Réglage du motif d'impression caché
| Standard | Non | Oui
| Couleur d'impression
| Noir | Non | Oui
| Exposition
| Standard | Non | Oui
| Taille des polices
| 48 points | Non | Oui
| Angle
| 0 deg. | Non | Oui
| Style de police
| Standard | Non | Oui
| Modèle de camouflage
| Modèle 1 | Non | Oui
| Méthode d'impression
| Positif | Non | Oui
| Réglages contenu impr.
| Non | Oui
| Mot prédéfini
| NE PAS COPIER | Non | Oui
| Texte prédéfini
| Désactivé | Non | Oui
| Numéro de série de l'appareil
| Désactivé | Non | Oui
| ID du travail compte
| Désactivé | Non | Oui
| Nom de connexion/Numéro d'utilisateur
| Désactivé | Non | Oui
| N° de contrôle
| Désactivé | Non | Oui
| Date/heure
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Désactivé | Non | Oui
| Contraste
| Non | Oui
| Noir
| 5 | Non | Oui
| Magenta
| 5 | Non | Oui
| Cyan
| 5 | Non | Oui
| Enregistrement du texte personnalisé
| - | Non | Oui
| Impression des renseignements de suivi
| - | Non | Oui
| Réglages d'impression des informations de suivi
| Désactivé | Non | Oui
| Infos d'impression
| Non | Oui
| Numéro de série de l'appareil
| Activé | Non | Oui
| Texte
| Désactivé | Non | Oui
| ID du travail compte
| Activé | Non | Oui
| Nom de connexion/Numéro d'utilisateur
| Activé | Non | Oui
| Date/heure
| Activé | Non | Oui
| Sélectionnez la couleur d'impression
| Noir | Non | Oui
| Position d'impression
| Non | Oui
| Position verticale
| Non | Oui
| Imprimer en haut du papier
| Désactivé | Non | Oui
| Imprimer en bas du papier
| Activé | Non | Oui
| Position horizontale
| Non | Oui
| Imprimer à gauche du papier
| Activé | Non | Oui
| Imprimer à droite du papier
| Désactivé | Non | Oui
| Sélectionner le travail à imprimer
| Non | Oui
| Copie
| Activé | Non | Oui
| IMPRIMANTE
| Activé | Non | Oui
| Impr. (Archiv. doc.)
| Activé | Non | Oui
| Réception de fax internet *3
| Activé | Non | Oui
| Réception de télélcopie*4
| Activé | Non | Oui
| Imprimer les listes
| Activé | Non | Oui
| Init. donn. perso./donn. machine
| - | Non | Oui

*1 Affiché si le module de communication avec une application ou une clé de produit d'un module de compte externe est activé(e)
*2 Affiché lorsque la fonction de numérisation réseau est activée
*3 Affiché lorsque la fonction I-Fax est activée
*4 Affiché lorsque la fonction fax est activée
Retour au début du chapitre