# AVANT D'UTILISER LE SCANNER RÉSEAU

## Présentation

Pour utiliser l'appareil comme télécopieur, connecter la ligne téléphonique et définir le type de ligne téléphonique.

### Connexion à la ligne téléphonique

Insérez la fiche d'une extrémité du cordon téléphonique dans la prise téléphonique (LINE) de l'appareil, comme illustré, et insérez l'autre fiche dans une prise téléphonique murale.
Veillez à utiliser le cordon téléphonique fourni.

### Vérifier que l'interrupteur d'alimentation principal est sur la position « »

Si le témoin d'alimentation est allumé, cela signifie qu'il est sur la position « ». Si le témoin d'alimentation est éteint, basculez l'interrupteur sur la position « », puis appuyez sur le bouton [MARCHE] du panneau de commande.

Si vous utilisez la fonction fax, et en particulier si une réception ou une transmission différée doit avoir lieu pendant la nuit, ne basculez pas l'interrupteur principal sur la position d'arrêt.

### Vérification de la date et de l'heure

Vérifiez que la date et l'heure correctes sont réglées dans l'appareil.

###### Pour définir la date et l'heure de l'appareil :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'horloge].
Si [Désactivation du réglage de l'horloge] a été activé, il n'est pas possible de modifier la date et l'heure. Dans ce cas, sélectionnez [[Réglages système] dans le « mode Réglages (administrateur) » puis sélectionnez [Réglages de fonctionnement] pour désactiver le réglage [Désactivation du réglage de l'horloge].

### Enregistrement du numéro de fax de l'expéditeur

Enregistrez le nom d'un expéditeur dans [Nom de l'expéditeur] et un numéro de fax dans [N° de fax]. Assurez-vous de configurer ces renseignements, qui sont obligatoires dans les communications.

###### Pour enregistrer le nom et l'adresse de l'expéditeur :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Nom personnel et destination définis] → [Enregistrement données de l'expéditeur].

### Enregistrement des adresses de destination pour chaque mode de numérisation dans le carnet d'adresses

Il est pratique d'enregistrer les adresses dans le carnet d'adresses avant d'utiliser le mode Fax.
Pour savoir comment utiliser les carnets d'adresses et enregistrer les adresses, voir la rubrique suivante.

- CARNET D'ADRESSES
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE
- ENREGISTREMENT DES GROUPES

Retour au début du chapitre