# SÉLECTION DU MODE SCANNER RÉSEAU

Vous pouvez sélectionner le mode Scanner réseau à partir de l'écran d'accueil ou à partir de chaque mode de fonctionnement comme suit :

## Utilisation

### Changement de mode à partir de l'écran d'accueil

1. #### Appuyez sur l'icône indiquant le mode scanner réseau

   Appuyez sur l'un des éléments suivants : [Cour. électr.], [FTP/Poste de travail], [Dossier réseau] et [I-Fax].
   L'écran initial du mode sélectionné s'affiche.

### Passage à un autre mode à partir de l'écran de mode

1. #### Appuyez sur l'écran de mode

2. #### Appuyez sur [Envoi d'image]

   Par défaut, l'écran passe au mode fax.

   ###### Pour changer l'écran qui s'affiche initialement lorsque vous appuyez sur [Envoi image] dans l'écran de mode :

   Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'affichage par défaut].

3. #### Appuyez sur puis appuyez sur l'un des éléments suivants : [Cour. électr.], [FTP/Poste de travail], [Dossier réseau] et [I-Fax]

   L'écran initial du mode sélectionné s'affiche.

Retour au début du chapitre