# RÉCEPTION / ENVOI DE DONNÉES DE FAX - FONCTIONS FAX

## Réception / Envoi de données fax

Ce chapitre explique les réglages de réception et de transfert des fax.

### Réglages fax

Elément | Description
--- | ---
Réglages de réception | Définissez la méthode de réception des fax. Réception automatique : lorsque vous recevez un appel, l'appareil sonne, puis démarre automatiquement la réception du fax. Réception manuelle : utilisée lorsqu'un poste téléphonique supplémentaire est branché à l'appareil. Vous pouvez d'abord répondre à un appel téléphonique, puis recevoir un fax par le biais d'une opération manuelle.
Impression de plusieurs jeux | Indiquez si deux copies des fax reçus ou plus sont imprimées ou non. Vous pouvez définir le nombre de copies via l'option « Réglage de sortie des télécopies ».
Agrafage | Indiquez si l'agrafage est exécuté ou non. (Uniquement si un module de finition est installé) Vous pouvez définir le style de reliure via l'option « Réglage de sortie des télécopies ».
Plier | Permet de spécifier s'il faut ou non plier le papier (uniquement lorsque le module de pliage est installé).
Transférer les données reçues | Si l'appareil ne peut imprimer en raison d'un manque de papier ou d'une cartouche vide, vous pouvez faire suivre les fax reçus vers un autre télécopieur précédemment enregistré.

- Si vous avez activé l'option "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues", il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.
- Si certaines pages d'un fax en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Un fax transféré devient un travail de transmission de fax. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, le fax sera conservé en mémoire jusqu'à ce qu'il puisse être imprimé.
- Tous les fax reçus sont transférés. Veuillez remarquer que les données reçues enregistrées dans une boîte mémoire confidentielle code F ne seront pas transférées.
- Pour enregistrer le numéro destinataire, reportez-vous à "Définir le numéro de téléphone pour le routage des données" dans le mode réglages.

S'il n'y a pas de données à transférer ou si la destination n'est pas enregistrée, aucune donnée ne sera transférée.
Retour au début du chapitre