# ACTIVER / DÉSACTIVER LES RÉGLAGES

## Activer / Désact. les réglages

Les réglages suivants activent ou désactivent certaines fonctions.

### Paramètres de l'imprimante

###### Désactiver impression page vierge

Désactive l'impression d'une page blanche.

### Contrôle de l'utilisateur

###### Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé

L'impression par les utilisateurs dont les informations ne sont pas enregistrées dans l'appareil, telle que l'impression sans entrer d'informations utilisateur correctes dans le pilote d'imprimante ou l'impression d'un fichier sur un serveur FTP à partir dans le « mode Réglages (version Web) », peut être interdite.

### Réglages de fonctionnement

###### Annuler la minuterie d'effacement auto.

Désactive le mode d'effacement automatique.

###### Désactivation fonc. travail prioritaire

Désactive l'augmentation de priorité pour les travaux d'impression et d'envoi à partir de l'écran d'état des travaux.

###### Impr. plat. alim. aux. désactivée

Désactive l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu*, car le papier nécessaire pour ce travail n'est dans aucun des plateaux).
* Cette option est ignorée s'il n'y a pas assez de papier pour la tâche.

###### Désactiver la répétition auto. de touche

Désactive la fonction Répétition automatique des touches.

###### Désactivation du réglage de l'horloge

Désactive la possibilité de modifier la date et l'heure.

###### Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires

Désactive l'utilisation des fonctions couvertures et intercalaires.

### contrôle du périphérique

###### Désactivation du chargeur de documents

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)

###### Désactivation du recto verso

Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.

###### Désactivation du magasin de grande capacité

Ce réglage sert à interdire l'usage du plateau de grande capacité, par exemple s'il fonctionne mal.

###### Désactivation du réglage des magasins

Désactive les réglages du plateau.

###### Désactivation du Finisseur

Ce réglage sert à interdire l'usage du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval, par exemple s'il fonctionne mal.

###### Désactivation du plat. d'alim. aux.

Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire.

###### Désactivation du module d'insertion

Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du module d'insertion.

###### Désactivation du décalage

Désactive un décalage.

###### Désactivation de l'agrafage

Ce réglage sert à interdire l'usage de l'agrafeuse, par exemple si l'agrafeuse du finisseur ou du finisseur piqûre à cheval fonctionne mal.

###### Désactivation de la perforation

Ce réglage sert à interdire l'usage de la perforeuse, par exemple si le module de la perforeuse du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval fonctionne mal.

###### Désactivation du module de pliage

Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du module de pliage.

###### Désactivation du module de rognage

Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du massicot.

###### Désactivation du mode couleur

Quand un problème lié aux couleurs s'est produit et si l'impression n'est pas possible, l'utilisation du mode couleur peut être temporairement interdite. L'impression noir et blanc est toujours possible.
L'impression noir et blanc reste possible.
Une fois ce réglage activé, seul un technicien de maintenance peut l'annuler. Contactez immédiatement votre revendeur ou votre représentant du service après-vente pour faire annuler le réglage et résoudre le problème par un technicien de maintenance.

###### Désactivation du mode appareil maître

Ce réglage permet d'interdire la transmission en tandem.
(Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)

###### Désactivation du mode appareil esclave

Ce réglage permet d'interdire la réception en tandem.
(Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)

### Réglages de la copie

###### Désactiver l'enregistrement de programme

Désactive l'enregistrement du programme.

###### Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V

Désactive l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.
Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger des étiquettes, des transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite.
Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager.
Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.

###### Désactivation de la sélection papier auto.

Désactive la fonction de sélection automatique du papier.
Lorsque ce réglage est activé, la sélection automatique du papier de même format que l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'a pas lieu.

###### Désactiver l'enregistrement des images personnalisées

Désactive l'enregistrement des images personnalisées.

###### Désactivation de l'envoi pendant la copie

Désactive la fonction Envoi d'image durant la copie.

### Réglages de l'imprimante

###### Empêcher l'impression des pages d'avis

Désactive l'impression d'une page d'avis.

###### Empêcher l'impression des pages de test

Désactive l'impression d'une page de test.
Si vous activez ce réglage, vous ne pourrez pas utiliser "Pages de test imprimante" dans le Mode réglages pour imprimer les pages de test.

###### Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier

Si vous sélectionnez l'option [Auto.] pour le type de papier, vous pourrez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés.
Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des papiers spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

###### Désactivation impr. directe depuis clef USB

Désactive la fonction d'impression directe d'un fichier présent sur une clé USB.

###### Désactivation impr. directe depuis dossier réseau

Désactive l'impression directe à partir d'un dossier réseau.

###### Désactivation de l'envoi pendant l'impression

Désactive la fonction Envoi d'image durant l'impression.

### réglages d'envoi d'image

###### Désact. la commutation de l'ordre d'affichage

Désactive une modification de la séquence d'affichage (ordre de recherche du numéro, ascendant, descendant) dans le carnet d'adresses et autres.
Si configuré, l'affichage ne sera pas trié, même si vous cliquez sur l'onglet dans l'écran du carnet d'adresses.
L'ordre d'affichage reste l'ordre en vigueur quand ce réglage est activé.

###### Désactiver la diffusion de télécopies

Désactive la diffusion du fac-similé.

###### Désactiver la fonction de numérisation

Si la case [Numérisation PC] est cochée (), la fonction Numérisation PC est désactivée.

###### Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande

Désactive la gestion des adresses à partir de l'appareil.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Contacts

###### Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web

Désactive l'enregistrement des destinations à partir du Mode Réglage (version Web).
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Contacts

###### Désactiver l'enregistrement de tous les éléments de programmes

Permet de désactiver l'utilisation du carnet d'adresses pour tous les programmes.

###### Désactiver l'enreg. de boîte mémoire

Désactive tous les types d'enregistrement de boîtes mémoire.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Mémoire de relève
- Confidentiel
- Diffusion relais (Entrée directe)
- Diffusion relais (Carnet d'adresses)

###### Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale

Désactive le contrôle des adresses depuis la recherche d'adresse globale.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- I-Fax
- FAX

###### Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool

Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tool.

###### Désactiver le transfert via le réseau

Cela empêche le routage à l'arrivée.

### Paramètres pour désactiver la transmission

Désactivent les opérations de transmission suivantes.

###### Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de fax/image

Ce paramètre sert à interdire la transmission qui est activée par la touche [Sélectionner dans les adr. d'envoi récentes] sur le panneau d'action.

###### Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses

Désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Dossier réseau
- I-Fax (y compris SMTP direct)
- FAX

###### Désactiver l'entrée directe

Désactive l'entrée directe de l'adresse de destination et autres.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Dossier réseau
- I-Fax (y compris SMTP direct)
- FAX

###### Désactiver la transmission PC-I-Fax

Cette option interdit la transmission PC-I-Fax

###### Désactiver la transmission PC-Fax

Cette option interdit la transmission PC-Fax

### réglages de l'archivage de documents

###### Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression

Si un fichier est récupéré et imprimé, les fonctions d'impression seront désactivées.
Cette fonction empêche les incohérences de date entre les données de l'original, les données de sortie et autres.

###### Réglages de l'impression par lots

Si vous imprimez les fichiers par lots, cette fonction permet d'interdire la sélection des touches [Tous les utilis.] et [Utilis. inconnu] sur l'écran de sélection des utilisateurs.
La touche Activer/Désact. les réglages contrôle les mêmes paramètres que les autres réglages activer/désactiver des autres réglages. Les réglages sont associés ensemble (la modification d'un réglage modifie l'autre réglage).

###### Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe

L'option d'enregistrement sur un périphérique mémoire externe est désactivée.

### Réglages de sécurité

Ce réglage permet de configurer les fonctions de renforcement de la sécurité.

###### Réglage du motif d'impression caché

Désactive la saisie directe du modèle de fond et autres.
Retour au début du chapitre