# EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (EFFACEMENT)

## Présentation

Vous pouvez effacez les ombres sur les images produites lors de la numérisation d'originaux épais ou de livres.

###### Modes d'effacement

Cette fonction permet d'effacer les parties de l'image dans lesquelles des ombres ont tendance à se former, mais elle ne détecte pas les ombres.
La largeur d'effacement est synchronisée avec le réglage taux de zoom. Par exemple, si vous réduisez la taille de l'original à 70 % de sa taille d'origine après réglage de la largeur d'effacement à 10 mm (1/2"), la largeur de l'effacement est réglé à 7 mm (3/8").

###### Pour modifier le réglage de la largeur d'effacement par défaut :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de largeur à effacer] et modifiez le réglage de largeur d'effacement.
La valeur peut aller de 0 mm à 20 mm (0" à 1"). Le réglage par défaut est de 10 mm (1/2").

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Effacement]

4. #### Sélectionnez un bord que vous souhaitez effacer

   Cochez la case du bord que vous souhaitez effacer ().

   - Touche [Cadre ext.] : affichage des cases à cocher Haut, Bas, Gauche, et Droit comme .
   - Touche [Spécifier le cadre + Centre] : affichage de toutes les cases à cocher comme .
   Pour réaliser une copie recto verso, spécifiez le bord à effacer sur le verso lors de l'effacement des bords de l'un des trois côtés.
   - Si vous cochez [Inverser la position d'effacement au verso] (), le bord de la position opposée au bord effacé du recto sera effacé.
   - Si vous cochez [Inverser la position d'effacement au verso] (), le bord ayant la même position que le bord effacé du recto sera effacé.

5. #### Spécifiez la largeur d’effacement

   Appuyez sur l’affichage de la valeur numérique indiquant la largeur d'effacement sur le recto ou le verso et entrez la zone en utilisant les touches numériques.
   Pour définir rapidement la zone, précisez d’abord avec les touches numériques une valeur proche de la valeur souhaitée, puis ajustez-la avec .
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage d'effacement :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

6. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre