# ENVOI DES DEUX FACES D'UNE CARTE EN UNE SEULE PAGE (CARD SHOT)

## Présentation

Envoyez le recto et le verso d'une carte sous forme d'une seule page, sans devoir envoyer chaque face séparément.

Placez le document original sur la vitre d'exposition

- Si la taille originale est supérieure à la taille d'envoi, l'envoi échouera. Vérifiez encore la taille de l'original et indiquez-le convenablement.
- Vous ne pouvez pas sélectionner le taux ni la fonction « Réglage de la rotation lors de l'envoi ».
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.

## Utilisation

1. #### Placez une carte, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition

   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Card Shot]

4. #### Appuyez sur la touche [Activé] et spécifiez le format de l'original.

   Appuyez sur les zones qui affichent respectivement la largeur et la hauteur de l'original, puis saisissez les formats en utilisant les touches numériques.
   Ou appuyez sur pour entrer le format.
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   - Quand vous cochez la case [Ajuster au format env] (), l'original est agrandi ou réduit selon un rapport adapté au format de l'original.
   - Après avoir sélectionné Card Shot, appuyez sur la touche [Original] dans l'écran initial pour modifier la taille de numérisation de l'original ou le format d'envoi. Dans ce cas, l'écran de cette étape apparaît quand vous appuyez sur la touche du format de numérisation. Pour la procédure de définition de la taille d'envoi, reportez-vous à « DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE ».
   - Pour annuler les réglages de taille spécifiés, appuyez sur la touche [Réinit. taille.].

   ###### Pour annuler les Réglages Card Shot :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour numériser la face avant.

   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

6. #### Placez une carte, face imprimée vers le haut, sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [Départ] pour numériser le verso.

   - Avant de numériser le verso de la carte, appuyez sur la touche [Résumé fonct.] de l'écran tactile pour modifier l'exposition.
   - Après avoir vérifié la sortie à l'aide de la touche[Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image. Ici, l'étape 7 n'est pas nécessaire.

7. #### Appuyez sur la touche [Fin lecture]

   Un bip retentit pour signaler que la transmission est terminée.
   Si vous poursuivez avec la numérisation du recto de la carte, vous pouvez appuyer sur la touche [Résumé fonct.] pour modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et la taille d'envoi.

Retour au début du chapitre