# LISTE DU MODE RÉGLAGE POUR LES FONCTIONS FAX

## Présentation

Vous trouvez ci-dessous la liste des modes de réglages pour le télécopieur et les réglages par défaut.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| RÉGLAGES SYSTÈME
| Oui | Oui
| Boîte mémoire code F
| - | Oui | Oui
| RÉCEPTION / ENVOI DE DONNÉES DE FAX - FONCTIONS DU TÉLÉCOPIEUR
| Oui | Oui
| Réglages fax
| Oui | Oui
| Réglages de réception
| RÉCEPTION AUTOMATIQUE | Oui | Oui
| Impression de plusieurs jeux
| Désactivé | Oui | Oui
| Agrafage*1
| Désactivé | Oui | Oui
| Pliage *2
| Désactivé | Oui | Oui
| Transférer les données reçues
| - | Oui | Oui
| RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE > FONCTIONS FAX
| Non | Oui
| Réglages fax
| Non | Oui
| Réglages fax par défaut
| Non | Oui
| Réglage du mode de numérotation *3
| Vocal | Non | Oui
| Impression en réveil automatique
| Activé | Non | Oui
| Réglage du temps de pause
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| MODE CONFIRM. DESTINATION TÉLÉCOPIEUR
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du haut-parleur
| Non | Oui
| Volume de la sonnerie
| Volume : 5 | Non | Oui
| Contrôle de la ligne
| Volume : 5 | Non | Oui
| Signal de fin de réception fax
| Volume : 5; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 s | Non | Oui
| Signal de fin d'envoi de fax
| Volume : 5; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 s | Non | Oui
| Signal d'erreur de communication fax
| Volume : 5; Mélodie : 3 Durée du bip de fin de transmission : 0,3 s | Non | Oui
| Réglage du numéro de réception à distance
| 5 | Non | Oui
| Impression première page sur rapport de transaction
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction
| Non | Oui
| Envoi unique
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Diffusion
| Imprimer tous les rapports | Non | Oui
| Réception en cours
| Aucune impression de rapport | Non | Oui
| Réception confidentielle
| Imprimer la page d'avis | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
| Non | Oui
| Impression auto. lorsque la mémoire est pleine
| Désactivé | Non | Oui
| Impression journalière à une heure définie
| Désactivé | Non | Oui
| MCE
| Activé | Non | Oui
| Réseau d'abonné numérique
| Désactivé | Non | Oui
| Détection de sonnerie distinctive*3
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages PBX *3
| Oui | Oui
| Réglages de l'envoi de fax
| Non | Oui
| Réglages auto de l'envoi de réduction
| Activé | Non | Oui
| Réglage de la rotation lors de l'envoi
| Tous activés | Non | Oui
| Prise de ligne rapide
| Activé | Non | Oui
| Impression numéro de page au destinataire
| Activé | Non | Oui
| Changement du nom de l'expéditeur/du destinataire
| N° de fax | Non | Oui
| Réglage de la position d'impression de l'en-tête
| En dehors de l'image originale | Non | Oui
| Rappeler si la ligne est occupée
| Consultez le "Tableau de différentiation des pays" | Non | Oui
| Rappeler en cas d'erreur de communication
| Consultez le "Tableau de différentiation des pays" | Non | Oui
| Désactiver la diffusion de télécopies
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de réception
| Non | Oui
| Nombre de sonneries en réception automatique
| 2 fois | Non | Oui
| Passage de réception manuelle en réception automatique *3
| Désactivé | Oui | Oui
| Réglage de la réception recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la réduction auto. à la réception
| Activé | Non | Oui
| Réglage des styles d'impression
| Sélection du format auto. | Non | Oui
| Définir le numéro de téléphone pour faire suivre les données
| - | Non | Oui
| Impression réduite RX format Lettre *3
| Désactivé | Oui | Oui
| Impression date et heure de réception
| Désactivé | Non | Oui
| Réduction A3 RX *3
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de sortie des fax
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Réglage du format de pliage
| A4R, Letter R : Désactiver Autres : Activer | Non | Oui
| Réglage d<:rq>autorisation/refus de numéros
| Non | Oui
| Réglage d<:rq>autorisation/refus de numéros
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Sécurité de relève fax
| Non | Oui
| Régler la sécurité de relève de télécopie
| Activé | Non | Oui

*1 Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé
*2 Lorsqu'un module de pliage est installé
*3 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
Retour au début du chapitre