# SUPPRESSION DES PAGES VIERGES D'UNE TRANSMISSION (SUPPRESSION PAGE VIERGE)

## Présentation

Si l'original numérisé contient des pages vierges, cette fonction permet de les ignorer et d'envoyer uniquement les pages non vierges.
Si un document original dont une face est vierge est numérisé, les pages vierges sont ignorées pour l'envoi recto-verso.

- Pour une diffusion comportant des destinations de mode fax et I-Fax, cette fonction s'appliquera uniquement au mode de numérisation.
- Selon l'original, certaines pages qui ne sont pas blanches peuvent être détectées comme étant des pages blanches et donc ne sont pas envoyées, et certaines pages qui sont blanches peuvent ne pas être détectées comme étant des pages blanches et être envoyées.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.
- Lorsque vous appuyez sur la touche [Envoyer la même image qu'en fax] ([Envoyer la même image qu'en I-Fax] lorsque seul le kit d'extension fax internet a été installé), cette fonction est annulée si une adresse de fax est spécifiée pour le destinataire.

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Spécifiez le destinataire

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Suppr. pages vierges]

4. #### Appuyez sur la touche [Suppr. pages vierges] ou [Suppr. page vierge & ombres]

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage Suppression page vierge :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Un signal sonore retentira pour signaler que la numérisation est terminée.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

6. #### Vérifiez le message de confirmation, puis appuyez sur la touche [Soumettre] pour lancer la transmission

   Dans l'écran de confirmation, le nombre de feuilles de l'original numérisées s'affiche dans (A), le nombre de faces numérisées s'affiche dans (B) et le nombre de feuilles à envoyer sauf les pages blanches s'affiche dans (C). Par exemple, si cinq feuilles de l'original qui incluent deux pages blanches sont numérisées par une numérisation recto verso, (A) affichera "5", (B) affichera "10" et (C) affichera "8".

Retour au début du chapitre