# UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UN FAX EN MODE TRANSMISSION MÉMOIRE

## Présentation

L'enregistrement d'originaux numérisés dans la mémoire de l'appareil avant de les transmettre est appelé « Transmission mémoire » (TX mémoire).
Ce chapitre explique comment numériser l'original placé sur la vitre d'exposition et envoyer les données par la fonction de transmission mémoire.

- S'il y a un travail fax en cours lors de l'opération de transmission, le fax est transmis une fois le travail en cours terminé.
- Si la mémoire est saturée pendant la numérisation des originaux, un message s'affiche et la transmission est annulée.

Ne placez pas d'objets sous le détecteur de format des originaux situé à l'arrière de la vitre d'exposition. Le fait de fermer le chargeur automatique de documents alors qu'un objet est posé dessous risque d'endommager la plaque du détecteur de format de l'original et d'empêcher la détection correcte du format du document.
Pour connaître l'emplacement du détecteur de format des originaux, voir « PARTIE SUPÉRIEURE ».

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux sur la vitre d'exposition

   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Pour envoyer un fax composé de plusieurs pages, répétez les étapes de mise en place et de numérisation de l'original.
   Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur le touche [Résumé fonct.] pour modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et le format d'envoi pour chaque page de l'original numérisée. Cependant, quand « 2 en 1 » ou « Card Shot » est sélectionné dans Autres, seule l'exposition peut être modifiée lors de la numérisation d'une page de l'original paire.

4. #### Appuyez sur la touche [Fin lecture]

   Un bip est émis.
   Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez l'original.

   Lorsque la numérisation est terminée, le message « Travail enregistré. » et le numéro de contrôle du travail s'affichent. Ce numéro est enregistré dans le rapport de transaction et dans le rapport d'activité d'envoi d'image et peut être utilisé pour vérifier les travaux fax.
   - IMPRESSION DES RAPPORTS D'ACTIVITE D'ENVOI D'IMAGES

   ###### Pour annuler la transmission :

   Appuyez sur la touche [CA] pour arrêter le travail avant d'appuyer sur la touche [Fin lecture].

Retour au début du chapitre