# MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, DU NOM DE L'EXPÉDITEUR ET DU TEXTE DU MESSAGE

## Présentation

Vous pouvez modifier les champs Objet, Nom de fichier, Répondre à et Corps de texte lorsque vous effectuez une transmission de numérisation. Si nécessaire, saisissez le texte directement.

- Pour les fonctions Numériser vers FTP, Numériser vers un poste de travail ou Numériser vers le dossier réseau, seul le nom du fichier peut être modifié.
- Si l'objet ou le nom du fichier ne sont pas modifiés, les réglages configurés dans [Réglages d'application] → [Réglages scanner réseau] du « mode Réglages » sont utilisés.
- Si le champ « Répondre à n'est pas modifié, les réglages configurés dans [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglage de l'expéditeur par défaut] du « mode Réglages » sont utilisés.
  Si cette option n'est pas configurée, l'Adresse de réponse configurée dans [Réglages réseau] → [Réglages des services] → [SMTP] → [Réglages SMTP] → [Adresse de courrier électronique de réponse] du « mode Réglages (administrateur) » est utilisée.
- Pour configurer les choix possibles pour les champs Objet, Nom de fichier et Corps de texte, sélectionnez [Réglages d'application] puis [Réglages scanner réseau]dans le « mode Réglages ».

## Utilisation

1. #### Pour renommer un objet, appuyez sur la zone de saisie [Objet]

2. #### Appuyez sur une touche de texte prédéfini

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez enregistrer un objet prédéfini en sélectionnant [Réglages d'application] dans le « mode Réglages » → [Réglages scanner réseau] → [Réglages des objets].
   - Pour entrer du texte directement, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour afficher l'écran logiciel.
     Entrez le nom du fichier puis appuyez sur la touche [OK].

   ###### Pour annuler l'objet sélectionné :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

3. #### Pour renommer un fichier, appuyez sur la zone de saisie [Nom de fichier]

4. #### Appuyez sur une touche de texte prédéfini

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez enregistrer un nom de fichier prédéfini en sélectionnant [Réglages d'application] dans le « mode Réglages » → [Réglages scanner réseau] → [Réglages des noms de fichiers].
   - Pour entrer du texte directement, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour afficher l'écran logiciel.
     Saisissez l'objet, puis appuyez sur la touche [OK].

   ###### Pour annuler le nom de fichier sélectionné :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

5. #### Appuyez sur [Options]

6. #### Pour modifier l'adresse de réponse, appuyez sur la zone de saisie [Répondre à]

7. #### Appuyez sur la touche du destinataire que vous voulez spécifier comme adresse de retour

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Si vous appuyez sur la touche [Recherche d'adresse globale] sur le panneau d'action, vous pouvez spécifier un utilisateur enregistré dans le carnet d'adresses globale comme adresse de réponse.
   - Si vous appuyez sur la touche [Appel par numéro d'utilisateur], vous pouvez récupérer une adresse de courrier électronique par un numéro approprié enregistré dans le carnet d'adresses.
   - Si vous appuyez sur la touche [Entrée directe] sur le panneau d'action, vous pouvez entrer directement une adresse de courrier électronique.
   - Si vous cochez la case [Ajouter 'Répondre à' à Cc] (), l'adresse de réponse est ajoutée à l'adresse Cc.
   Si la fonction authentification de l'utilisateur est activée, l'appareil utilise les informations de l'utilisateur qui s'est connecté, et l'adresse de réponse ne peut par conséquent pas être modifiée.

8. #### Pour modifier le corps de texte, appuyez sur la zone de saisie [Corps de texte]

9. #### Saisissez le contenu du message

   Pour sélectionner un texte prédéfini précédemment enregistré dans le mode Réglages, appuyez sur la touche [Texte prédéfini].
   Pour saisir directement le corps de texte, appuyez sur la touche [Editer]. Lorsque le clavier logiciel s'affiche, saisissez directement le corps de texte. Une fois le corps de texte saisi, appuyez sur la touche [OK].
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez enregistrer un texte de courrier prédéfini en sélectionnant [Réglages d'application] dans le « mode Réglages » → [Réglages scanner réseau] → [Réglages de corps de messages].
   - Vous pouvez saisir jusqu'à1 800 caractères. (Un saut de ligne compte pour un caractère.)
   - Pour modifier le corps de texte, appuyez sur la touche [Editer]. Le clavier logiciel s'affiche avec le texte saisi.

   ###### Pour effacer tout le texte saisi :

   Appuyez sur la touche [Effacer tout]. Si vous appuyez sur cette touche, l'intégralité du corps du message sera immédiatement effacée ; pas uniquement la ligne sélectionnée.

Retour au début du chapitre