# VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMÉRISEES AVANT LA TRANSMISSION (COMPTEUR DES ORIGINAUX)

## Présentation

Comptage du nombre de feuilles de l'original numérisées, puis affichage du résultat avant la transmission.
La vérification du nombre de feuilles originales numérisées avant la transmission permet d'éviter les erreurs de transmission.

- Le résultat du décompte qui s'affiche correspond au nombre de feuilles originales numérisées et non au nombre de pages originales numérisées. Par exemple, lors de la transmission d’un original recto verso, le chiffre « 1 » s'affiche pour indiquer qu'une feuille originale a été numérisée, au lieu du chiffre « 2 » qui indique le recto et le verso.
- Pour la diffusion, le réglage doit être activé séparément pour chaque mode.

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Spécifiez le destinataire

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Compteur orig:]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   ###### Pour annuler la fonction comptage d'originaux :

   Appuyez sur la touche [Nombre d'originaux] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant d'envoyer un fax. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

5. #### Une fois la numérisation terminée, contrôlez le nombre de feuilles de l'original.

6. #### Appuyez sur la touche [OK] pour lancer la transmission.

   ###### Si le nombre d'originaux affiché diffère du nombre d'originaux réel :

   Appuyez sur la touche [Annuler], puis sur la touche [OK] dans l'écran du message pour effacer toutes les données numérisées. Les réglages de numérisation et de la destination ne sont pas effacés. Réintroduisez les originaux dans le chargeur de documents, puis appuyez sur la touche [Départ] pour recommencer la numérisation.

Retour au début du chapitre