# TYPES DE PAPIER APPLICABLES

## Présentation

Ce chapitre décrit les types de papier qui peuvent être utilisés et ceux qui ne peuvent pas être utilisés. Il donne également des explications sur la face à imprimer lors du chargement du papier dans le magasin papier.
Le papier épais, le papier fin et d'autres types de papier, à l'exception du papier ordinaire, sont appelés supports spéciaux.

- On trouve dans le commerce différents types de papier, certains d'entre eux ne pouvant être utilisés sur l'appareil.
  Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
- La qualité de l'image et la fusibilité du toner du papier peuvent varier en fonction des conditions ambiantes, des conditions d'utilisation et des caractéristiques du papier, entraînant une qualité d'image inférieure à celle du papier standard Sharp.
  Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
- L'utilisation d'un papier non recommandé ou interdit peut entraîner un chargement du papier en biais, des bourrages papier, une mauvaise fusion du toner (le toner n'adhère pas bien au papier et peut se décoller) ou une panne de l'appareil.
- L'utilisation d'un papier non recommandé risque d'entraîner un bourrage papier ou nuire à la qualité de l'image. Avant d'utiliser du papier non recommandé, vérifiez que l'impression peut être effectuée correctement.

### Papier utilisable

###### Caractéristiques du papier ordinaire, du papier épais et du papier fin

Papier ordinaire | Papier standard Sharp 80 g/m2 (21 lb). Pour les caractéristiques du papier, voir la section "CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER STANDARD SHARP" dans le "Guide de démarrage rapide". Papier normal standard non-Sharp 60 g/m2 à 105 g/m2 (16 lb à 28 lb)
Papier épais | 106 g/m2 à 300 g/m2 (28 lb à 79 lb)
Papier fin | 55 g/m2 à 59 g/m2 (13 lb à 16 lb)

Le papier recyclé, le papier de couleur et le papier perforé doivent remplir les mêmes conditions que le papier ordinaire.
Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.

###### Types de papier qui peuvent être placés dans chaque magasin

| MAGASIN 1/2 | Magasin 3 | Magasin 4 | Plateau d'alimentation auxiliaire | Magasin 5 Magasin grande capacité (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | MAGASINS GRANDE CAPACITÉ | Plateau d'alimentation auxiliaire (pour magasins grande capacité) | Module d'insertion (supérieur/inférieur)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Magasin 5 Supérieur | Magasin 6 Inférieur
Papier fin | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui | -
Papier ordinaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Papier Recyclé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
A en-tête | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Pré-imprimé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Perforé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Papier épais 1 : 106 g/m2 à 176 g/m2 (28 lb à 46 lb). | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Papier épais 2 : 177 g/m2 à 220 g/m2 (47 lb à 58 lb). | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
Papier épais 3 : 221 g/m2 à 256 g/m2 (59 lb à 68 lb). | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - | -
Papier épais 4 : 257 g/m2 à 300 g/m2 (69 lb à 79 lb). | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - | -
Gaufré | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | -
Intercalaire | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | -
Transparent | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | -
Étiquettes | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | -
Papier glacé | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - | -
Enveloppe | - | - | - | Oui | - | - | - | Oui | -

Oui : peut être utilisé
-: ne peut pas être utilisé
Pour plus d'informations sur les formats et types de papier qui peuvent être chargés dans chaque magasin de l'appareil, voir « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA COPIE » et RÉGLAGES MAGASINS PAPIER du « mode Réglages » dans le « Guide de démarrage rapide ».
Le papier recyclé, le papier de couleur et le papier perforé doivent remplir les mêmes conditions que le papier ordinaire.
Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.

###### Réglage de l'orientation de la face à imprimer

Le réglage de l'orientation de la face à imprimer du papier varie en fonction du magasin utilisé.

Magasin | À l'état normal | Lorsque du papier à en-tête ou préimprimé est placé
--- | --- | ---
Magasins 1 à 4 | Face vers le haut | Face vers le bas
Plateau d'alimentation auxiliaire, magasin 5, magasin 6 | Face vers le bas | Face vers le haut

Lorsque [Désactivation du recto verso] est sélectionné pour « À en-tête » ou « Pré-imprimé », placez la face à imprimer avec la même orientation que pour une opération normale.

###### Pour régler [Désactivation du recto verso] :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du recto verso].

### Papier interdit

Support spécial pour les imprimantes à jet d'encre (papier fin, papier glacé, pellicule brillante, cartes postales, etc.) Papier carbone ou thermique Papier contrecollé Papier à trombones Papier à marques de pliage Papier déchiré Transparents polyoléfines | Papier fin de grammage inférieur à 55 g/m2 (13 lb) Papier épais de grammage égal ou supérieur à 301 g/m2 (80 lb) Papier aux formes irrégulières Papier agrafé Papier humide Papier froissé Papier dont la face à imprimer ou la face recto a déjà été imprimée sur une autre imprimante ou un autre appareil multifonction Papier ondulé à cause de l'humidité

### Papier non recommandé

Papier à décalcomanie Papier japonais Papier perforé

Retour au début du chapitre