# MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER ET DU CORPS DE TEXTE

## Présentation

Vous pouvez modifier les champs Objet, Nom de fichier et Corps de texte lorsque vous effectuez une transmission par I-Fax. Si nécessaire, saisissez le texte directement.

- Si l'objet ou le nom du fichier ne sont pas modifiés, les réglages configurés dans [Réglages d'application] → [Réglages scanner réseau] du « mode Réglages » sont utilisés.
- Pour configurer les choix possibles pour les champs Objet, Nom de fichier et Corps de texte, sélectionnez [Réglages d'application] puis [Réglages scanner réseau]dans le « mode Réglages ».

## Utilisation

1. #### Appuyez sur [Autres], puis appuyez sur la touche [Réglages d'envoi]

2. #### Pour renommer un objet, appuyez sur la zone de saisie [Objet]

3. #### Appuyez sur une touche de texte prédéfini

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez enregistrer un objet prédéfini en sélectionnant [Réglages d'application] dans le « mode Réglages » → [Réglages scanner réseau] → [Réglages des objets].
   - Pour entrer directement un nom de fichier, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour afficher l'écran logiciel. Entrez le nom du fichier puis appuyez sur la touche [OK].

   ###### Pour annuler l'objet sélectionné :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

4. #### Pour renommer un fichier, appuyez sur la zone de saisie [Nom de fichier]

5. #### Appuyez sur une touche de texte prédéfini

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez enregistrer un nom de fichier prédéfini en sélectionnant [Réglages d'application] dans le « mode Réglages » → [Réglages scanner réseau] → [Réglages des noms de fichiers].
   - Pour entrer directement un nom de fichier, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour afficher l'écran logiciel. Entrez le nom du fichier puis appuyez sur la touche [OK].

   ###### Pour annuler le nom de fichier sélectionné :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

6. #### Pour modifier le corps de texte, appuyez sur la zone de saisie [Corps de texte]

7. #### Saisissez le contenu du message

   Pour sélectionner un texte prédéfini précédemment enregistré dans le « mode Réglages », appuyez sur la touche [Texte prédéfini].
   Pour saisir directement le corps de texte, appuyez sur la touche [Editer]. Lorsque le clavier logiciel s'affiche, saisissez directement le corps de texte. Une fois le corps de texte saisi, appuyez sur la touche [OK].
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez enregistrer un texte de courrier prédéfini en sélectionnant [Réglages d'application] dans le « mode Réglages » → [Réglages scanner réseau] → [Réglages de corps de messages].
   - Vous pouvez saisir jusqu'à1 800 caractères. (Un saut de ligne compte pour un caractère.)
   - Pour modifier le corps de texte, appuyez sur la touche [Editer]. Le clavier logiciel s'affiche avec le texte saisi.

   ###### Pour effacer tout le texte saisi :

   Appuyez sur la touche [Effacer tout]. Si vous appuyez sur cette touche, l'intégralité du corps du message sera immédiatement effacée ; pas uniquement la ligne sélectionnée.

Retour au début du chapitre