# SAUVEGARDE DES DONNÉES

## Sauvegarde de stockage

Les informations du carnet d'adresses et les informations utilisateur enregistrées dans l'appareil peuvent être sauvegardées et récupérer dans une clé USB.

### Paramètres d'exportation

Exporte les données vers une clé USB.
Sélectionnez les données appropriées dans [Type de paramètres d'exportation] et appuyez sur la touche [Soumettre] pour exporter les données. Vous pouvez définir un mot de passe si nécessaire.

### Paramètres d'importation

Importe les données, que vous avez enregistrées sur la clé USB à l'aide de l'option « Exporter », dans l'appareil.
Spécifiez les données souhaitées et appuyez sur la touche [Soumettre]. Si un mot de passe a été spécifié lors de l'opération d'exportation, saisissez-le.

## Clonage de périphériques

Enregistre les informations des réglages de l'appareil au format XML, puis copie les informations vers un autre appareil.
Cette fonction vous épargne la configuration laborieuse de mêmes réglages sur plusieurs appareils.

### Paramètres d'exportation

Exporte les données vers une clé USB.
Sélectionnez les données appropriées dans [Type de paramètres d'exportation] et appuyez sur la touche [Soumettre] pour exporter les données. Vous pouvez définir un mot de passe si nécessaire.

### Paramètres d'importation

Importe les données, que vous avez enregistrées sur la clé USB à l'aide de l'option « Exporter », dans l'appareil.
Spécifiez les données souhaitées et appuyez sur la touche [Soumettre]. Si un mot de passe a été spécifié lors de l'opération d'exportation, saisissez-le.

- Vous ne pouvez exporter des données que vers MX-6240N/MX-7040N.
- Les données suivantes ne sont pas copiées quand le clonage de périphérique est effectué:
  - Éléments d'impression de liste et de transfert de fax
  - Éléments d'affichage des comptes et des états des périphériques
  - Adresse IP de l'appareil, nom du périphérique, mot de passe de l'administrateur, noms des émetteurs pour l'envoi d'images et d'autres informations spécifiques à l'appareil.
  - Les réglages spécifiques à chaque ordinateur, par exemple le contraste de l'écran, le réglage couleur, et le réglage de la position de la piqûre à cheval.

## Transfert du répertoire

Transfère le carnet d'adresses de cet appareil directement vers un autre périphérique polyvalent.
Contactez votre revendeur ou un représentant agréé du service après-vente pour vous conseiller à propos de l'importation de données sur l'appareil.

- Cette fonction peut être activée quand une clé USB est installée.
- Il est impossible d'utiliser cette fonction si le Mode réglages est utilisé, alors qu'un travail est exécuté ou quand un travail est en attente.

Retour au début du chapitre