# ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMÉRISATION

## Présentation

Envoyer une Image en Mode numérisation (Numériser vers courrier électronique, Numériser vers FTP, Numériser vers un poste de travail, Numériser vers le dossier réseau).

- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête.
- Lorsque vous effectuez une numérisation vers courrier électronique, faites attention à ne pas envoyer un fichier trop volumineux. Si la taille du fichier tend à être importante lors, par exemple, de l'envoi d'un grand nombre d'originaux, il peut être nécessaire de réduire le nombre de pages numérisées ou de réduire la taille d'envoi. Si le Kit d'extension numérisation (option PDF compact) est installé, les données couleur peuvent être comprimées.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION
   Lorsque vous placez les originaux, orientez les documents de la manière suivante.

   Originaux | Chargeur de documents Placez un original, face à imprimer vers le haut. | Vitre d'exposition Placez un original avec sa face à imprimer vers le bas et alignez le coin de l'original avec le repère dans le coin supérieur gauche de l'échelle de la vitre d'exposition.
   --- | --- | ---
   * en orientation Portrait |  |
   * en orientation Paysage |  |

   *Dans le cas d'un grand format en orientation portrait, placez le document comme illustré sur la figure intitulée « Orientation paysage » et spécifiez l'orientation à l'étape 3.
   Placez des originaux de format A5 (5-1/2" × 8-1/2") en orientation portrait (verticalement). S'ils sont placés en orientation paysage (horizontalement), un format incorrect sera détecté. Pour un original de format A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), entrez manuellement le format de l'original.
   - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL PAR FORMAT DE PAPIER
   Ne placez pas d'objets sous le détecteur de format des originaux situé à l'arrière de la vitre d'exposition. Le fait de fermer le chargeur automatique de documents alors qu'un objet est posé dessous risque d'endommager la plaque du détecteur de format de l'original et d'empêcher la détection correcte du format du document.
   Pour connaître l'emplacement du détecteur de format des originaux, voir « PARTIE SUPÉRIEURE ».

2. #### Spécifiez le destinataire

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS
   L'icône qui apparaît indique le type de destination de la touche.

   | Numériser vers courrier électronique
   | Numériser vers FTP
   | Numériser vers le dossier réseau
   | Numériser vers un poste de travail

   - Après avoir appuyé sur une touche express, si l'écran change sans que vous ayez appuyé sur la touche , cela signifie que la destination correspondante a été spécifiée automatiquement comme destination.
   - En mode numérisation vers courrier électronique, vous pouvez également envoyer des copies Cc ou Cci à d'autres adresses. Appuyez sur pour sélectionner des destinataires.
   - Vous pouvez spécifier plusieurs adresses de destination.
   - Pour modifier [Objet], [Nom de fichier], [Nom de réponse] ou [Corps de texte], appuyez sur une zone de saisie cible ou sur [Options].
   - - MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, DU NOM DE L'EXPEDITEUR ET DU CORPS DE TEXTE

3. #### Appuyez sur la touche Original et sur la touche « Orientation de l'image » ayant la même orientation que l'image de l'original.

   Pour numériser l'original avec l'orientation correcte (avec le bord supérieur de l'original affiché en haut de l'écran), spécifiez l'orientation de l'original correctement.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   - Vous pouvez modifier l'exposition, la résolution, le format de fichier, le mode couleur, et d'autres réglages. Voir les rubriques suivantes :
   - - NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL
     - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL PAR FORMAT DE PAPIER
     - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES
     - DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE
     - SPÉCIFIER L'EXPOSITION DE NUMÉRISATION ET LE TYPE D'IMAGE DE L'ORIGINAL
     - SPÉCIFIER LA RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION
     - En modes Numérisation et Saisie de données
     - MODE I-FAX
     - MODIFICATION DU RÉGLAGE DU MODE COULEUR
   - Appuyez sur la touche [Autres] pour configurer diverses fonctions, par exemple, spécifier l'heure d'envoi ou encore effectuer un envoi collectif de pages d'original de formats différents.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   - Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant d'envoyer une image. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   - Appuyez sur la touche[Résumé fonct.] pour modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et la taille d'envoi pour chaque page d'original numérisée. Cependant, lorsque « Card Shot » est sélectionné dans Autres, seule l'exposition peut être modifiée lors de la numérisation d'une page d'original paire.

Retour au début du chapitre