# RÉCEPTION MANUELLE

## Présentation

Un fax peut être reçu manuellement en utilisant l'écran tactile.

- Si vous répondez au téléphone en appuyant sur la touche [Haut-parleur], vous pourrez entendre votre correspondant, mais vous ne pourrez pas lui parler.
- Vous pouvez recevoir un fax après avoir répondu à un appel sur un poste téléphonique supplémentaire. La réception à distance peut également être utilisée pour recevoir un fax.
  - RÉCEPTION D'UN FAX APRES LA PRISE D'UN APPEL SUR LE POSTE TÉLÉPHONIQUE SUPPLÉMENTAIRE

###### Pour passer du mode de réception auto au mode de réception manuelle :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réception/Envoi de données fax] → [Réglages fax] → [Réglages de réception].

### Capacité de mémoire fax restante

Si les données fax reçues ne s’impriment pas, elles remplissent la mémoire fax, ce qui peut empêcher la réception de certains fax. Il est nécessaire d'imprimer les données reçues dès que possible, sans les laisser dans la mémoire fax.
Vous pouvez consulter la capacité de mémoire fax restante dans l'écran initial du mode Fax.
Un message d'avertissement s'affiche lorsque la capacité de la mémoire fax est presque épuisée.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Ht-parl] lorsque le téléphone sonne

   La touche [Recevoir] et s'affichent.

2. #### Appuyez sur la touche [Recevoir] pour recevoir un fax

   Appuyez sur pour afficher le curseur et . Ajustez le volume si nécessaire.

Retour au début du chapitre