# MAGASIN 3/4

## Présentation

Vous pouvez charger 500 feuilles de papier A3W à B5R (11" × 17" à 7-1/4" × 10-1/2"R) au maximum dans le magasin 3.
Vous pouvez charger 500 feuilles de papier A3W wide à A5R (11" × 17" à 5-1/2" × 8-1/2"R) au maximum dans le magasin 4.
Outre le papier ordinaire, il est possible de charger des supports spéciaux tels que des transparents et des intercalaires dans le magasin 4.
Pour charger des intercalaires, le guide spécial doit être installé.
Si vous avez chargé du papier d'un type ou d'un format différent du papier précédemment chargé, vérifiez les réglages dans le « Mode Réglages ». Un réglage incorrect peut provoquer une erreur d'impression, l'impression sur un papier dont le type ou le format est incorrect ou encore un mauvais entraînement du papier.

###### Pour vérifier le type et le format du papier :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].
Ne placez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas non plus dessus.

## Utilisation

1. #### Tirez sur le magasin pour l'ouvrir

   Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
   Pour charger le papier, allez à l'étape 3.

   Continuez à maintenir la poignée jusqu'à ce que verrou soit libéré.

2. #### Réglez les guides papier A et B en appuyant sur leur levier de verrouillage et en les faisant coulisser pour les adapter aux dimensions longitudinale et transversale du papier à charger.

   Vous pouvez faire glisser les guides papier À et B. Faites glisser chaque guide papier tout en appuyant sur son levier de verrouillage pour ajuster le format papier.

3. #### Insérez le papier dans le magasin

   Chargez le papier côté impression vers le haut. La pile ne doit pas dépasser le repère (500 feuilles au maximum).

   Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.

4. #### Poussez doucement le magasin dans l'appareil

   Poussez fermement et entièrement le magasin dans l'appareil.

### Chargement d'intercalaires dans le magasin 4

1. #### Retirez le guide pour intercalaires

   Le guide est rangé à l'intérieur du magasin 4.

2. #### Retirez le magasin et installez le guide

   Ajustez les guide-papier sur la position des repères en forme de triangle.
   Installez le guide afin qu'il recouvre les guide-papier.
   Ajustez les guide-papier dans le magasin pour les adapter aux dimensions longitudinale et transversale du papier à charger.

3. #### Insérez les intercalaires dans le magasin

   Placez les intercalaires avec la face à imprimer orientée vers le bas de telle sorte que l'onglet se trouve à gauche.

   Observez la figure ci-dessous et ajustez la position de l'onglet des intercalaires.

4. #### Poussez avec soin le magasin dans l'appareil et réglez le type de papier sur Intercalaire

   Utilisez « Réglages des magasins papier » dans les Réglages système pour régler le type de papier sur Intercalaire.

   ###### Pour régler le type de papier sur Intercalaire :

   Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].

Retour au début du chapitre