# FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL (AGRAFAGE DE 100 FEUILLES)

## Présentation

Le module inclut la fonction de décalage (qui délivre le papier trié tout en décalant chaque jeu de tirages), la fonction de tri d'agrafage (qui agrafe chaque jeu de tirages), la fonction de piqûre à cheval (qui agrafe le centre des feuilles et les plie en deux) et la fonction de pliage du papier (qui plie le papier en deux).
L'installation d'un module de perforation en option vous permet de réaliser des perforations dans le papier imprimé.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
compilateur d'agrafage
Permet d'empiler provisoirement le papier à agrafer.
×
Plateau de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce plateau.
Il est possible de faire glisser le magasin. Étendez le plateau pour imprimer du papier grand format (formats A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Plateau piqûre à cheval
Les tirages agrafés en piqûre à cheval sont dirigées vers ce plateau.
×
Capot supérieur
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Couverture avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur (agrafage de 100 feuilles) et n'appuyez pas non plus dessus.
- Faites attention lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que l'impression commence, car le plateau peut se déplacer vers le haut et le bas.
- Il est impossible d'installer simultanément un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) et un finisseur.

### Fournitures

Le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) requiert la cartouche d'agrafes suivante :

###### Module finisseur

Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche × 3 cartouches) MX-SCX2

###### Unité d'agrafage en piqûre à cheval

Cartouche d'agrafes (environ 2 000 agrafes par cartouche x 4 cartouches) MX-SCX3

### Remplacement de la cartouche (module finisseur)

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Appuyez sur les parties vertes du support de cartouche d'agrafes et tirez le support vers le haut pour l'extraire

3. #### Retirez la cartouche d'agrafes vide

   Lorsqu'il reste des agrafes, il est impossible de retirer la cartouche d'agrafes.

4. #### Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans le support de cartouche d'agrafes.

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

5. #### Installez un support de cartouche d'agrafes

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

6. #### Fermez le capot avant

   Effectuez une copie d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.

### Remplacement de la cartouche (finisseur piqûre à cheval)

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.
Avant de commencer cette procédure, retirez tous les tirages qui se trouvent dans le plateau de sortie du finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles). Ne replacez pas les documents retirés dans le plateau de sortie.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Saisissez la poignée du module finisseur piqûre à cheval et sortez lentement le module jusqu'en butée

3. #### Abaissez le levier de libération du support de la cartouche d'agrafes et retirez la cartouche d'agrafes.

   Sortez sur le support de la cartouche d'agrafes en le tirant vers la gauche.
   Remplacez les deux cartouches d'agrafes.

4. #### Appuyez sur le bouton de verrouillage pour ouvrir le levier de déverrouillage

5. #### Retirez la cartouche d'agrafes vide

   Appuyez sur le bouton de verrouillage pour ouvrir le levier de déverrouillage.

6. #### Installez une cartouche d'agrafes neuve

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

7. #### Appuyez sur le bouton de verrouillage pour ouvrir le levier de déverrouillage.

8. #### Réinsérez fermement le support de cartouche d'agrafes.

   Alignez l' du support de cartouche d'agrafes avec l' du module.
   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

9. #### Enfoncez le module d'agrafage piqûre à cheval dans son logement.

10. #### Fermez le capot avant

    Effectuez une copie ou une impression d'essai à l'aide de la fonction d'agrafage piqûre à cheval pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.

### Mise au rebut des déchets d'agrafes (module finisseur)

Lorsqu'un finisseur est utilisé pour l'agrafage, des déchets d'agrafes sont produits
Les déchets d'agrafes sont collectés dans le récupérateur d'agrafes.
Procédez comme suit pour mettre au rebut les déchets d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Saisissez la patte du récupérateur d'agrafes, sortez le récupérateur avec soin et mettez au rebut les déchets d'agrafes.

   - Ne mettez pas vos doigts dans le récupérateur d'agrafes. Vous risqueriez de vous piquer et de vous blesser aux doigts.
   - Ne mettez pas les déchets d'agrafes au rebut dans un sac en plastique. Les agrafes pourraient perforer le sac.

3. #### Remettez en place le récupérateur d'agrafes.

   Veillez à bien remettre en place le récupérateur d'agrafes.

4. #### Fermez le capot avant

### Mise au rebut des déchets de papier

Lorsque du papier plié est massicoté conformément aux réglages massicot, des déchets de papier sont produits.
Les déchets de papier sont collectés dans le récupérateur de déchets de papier.
Suivez la procédure suivante pour retirer les déchets de papier.
La fonction massicot réalise un rognage du bord au moment du pliage et procure une finition nette.

1. #### Ouvrez le capot avant

2. #### Saisissez la poignée du récupérateur de déchets de papier, extrayez-la avec soin et mettez au rebut les déchets de papier

   Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention de ne pas éparpiller les déchets.

3. #### Enfoncez doucement le récupérateur dans son logement.

4. #### Fermez le capot avant

Retour au début du chapitre