# ORDRE DE TRANSMISSION DES FAX

Passez en mode Fax à partir de l'écran d'accueil ou à partir de chaque mode et suivez les étapes ci-dessous.

- SÉLECTION DU MODE FAX

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Spécifiez l'appareil destinataire

   Appuyez sur les touches numériques pour saisir directement le numéro de destinatation ou recherchez et récupérez le carnet d'adresses ou le numéro.

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Configurez les paramètres de numérisation

   Précisez la taille originale, l'exposition, la résolution, etc.

   - NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL
   - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL PAR FORMAT DE PAPIER
   - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES
   - DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE
   - SPÉCIFIER L'EXPOSITION DE NUMÉRISATION
   - SPÉCIFIER LA QUALITÉ D'IMAGE DE NUMÉRISATION
   - ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES
   - COPIE D'ORIGINAUX DE DIFFÉRENTS FORMATS
   - NUMÉRISATION D'ORIGINAUX FINS
   - VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMÉRISEES

4. #### Réglage Autres

   Configurez des fonctions autres que les réglages de numérisation, comme l'envoi de deux pages sur une seule page.

   - ÉCRAN AUTRES

5. #### Envoyez l'original

   Appuyez sur la touche [Départ].
   - Vous pouvez vérifier l'image d'aperçu en appuyant sur la touche [Aperçu] avant d'appuyer sur la touche [Départ]. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant.
   - Si vous appuyez sur la touche [Fichier] ou sur la touche [Fichier temp.] du panneau d'action avant de lancer la transmission du fax, vous pouvez enregistrer l'original numérisé sous forme de données.
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ
   - Si vous placé l'original sur la vitre d'exposition, procédez comme suit pour envoyer un fax.
     - Lors de l’envoi normal d’un fax (transmission depuis la mémoire),
       répétez la procédure pour placer et numériser les originaux autant de fois qu’il y a d’originaux. Après avoir numérisé tous les originaux, appuyez sur la touche [Fin lecture]. (une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez ensuite sur la touche [Départ] pour envoyer l'original).
     - Lors de l'envoi d'un fax en mode transmission directe
       Vous ne pouvez pas numériser des originaux de plusieurs pages en mode de transmission directe. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la transmission.

Retour au début du chapitre