# PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

## Présentation

Utilisez le bac d'alimentation auxiliaire pour effectuer des impressions sur papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, intercalaires ou tout autre support spécial.
Le plateau d'alimentation auxiliaire accepte un maximum de 100 feuilles (sur l'appareil) ou un maximum de 500 feuilles (dans les magasins grande capacité). L'impression en continu est possible comme avec les autres magasins.
Pour plus d'informations sur les formats et types de papier qui peuvent être chargés dans le plateau d'alimentation auxiliaire, voir « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA COPIE », « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MAGASINS GRANDE CAPACITÉ » et RÉGLAGES MAGASINS PAPIER du mode Réglages dans le « Guide de démarrage rapide ».

- Si vous utilisez du papier ordinaire autre que le papier standard Sharp ou des supports spéciaux autres que les films transparents recommandés par SHARP, ou lors de l'impression sur le verso d'un papier imprimé sur une face, chargez une seule feuille à la fois. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un bourrage papier.
- Avant de charger le papier, veillez à bien le lisser.
- Lorsque vous ajoutez du papier, retirez préalablement le papier qui se trouve encore dans le plateau d'alimentation auxiliaire, mélangez-le avec le nouveau papier, puis procédez au rechargement d'une pile unique. Si vous ajoutez du papier sans retirer celui qui se trouve encore dans le magasin, cela risque d'entraîner un bourrage papier.

### Comment placer le document original

Chargez du papier jusqu'au format A5 (7-1/4" × 10-1/2") en orientation paysage.

Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | Plateau d'alimentation auxiliaire (sur magasins grande capacité)

### Chargement d'intercalaires

Lorsque vous imprimez sur des intercalaires, veillez à placer le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.
Pour le plateau d'alimentation auxiliaire (sur les magasins grande capacité), le guide spécial doit être installé dans les guides du plateau d'alimentation auxiliaire côté arrière. Le guide spécial est rangé dans le côté gauche des magasins grande capacité.

| Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | Plateau d'alimentation auxiliaire (sur magasins grande capacité)
--- | --- | ---
A gauche |  |
À droite |  |

- Utilisez uniquement des intercalaires en papier. Intercalaires constitués d'un matériau autre que le papier (film, etc.).
- Pour copier sur les onglets d'intercalaires, l'option [Copie onglets] dans « Autres » est utile.

### Insertion de transparents

- Utilisez les transparents recommandés par SHARP.
- Avant de charger plusieurs films transparents dans le bac d'alimentation auxiliaire, aérez les feuilles plusieurs fois.
- Lors de l'impression sur des films transparents, retirez chaque feuille au fur et à mesure qu'elle est imprimée et sort de l'appareil. L'empilement des transparents sur le plateau de sortie pourrait provoquer un tuilage.

### Chargement des enveloppes

Lors du chargement d'enveloppes dans le plateau d'alimentation auxiliaire, les placer avec la même orientation que sur la figure.
Mise en place d'enveloppes
L'impression ou la copie n'est possible que sur la face avant des enveloppes. Placez la face avant orientée vers le bas.

Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | Plateau d'alimentation auxiliaire (sur magasins grande capacité)

### Points importants à prendre en compte lors de l'utilisation d'enveloppes

- N'imprimez pas sur les deux côtés de l'enveloppe. Cela risque d'entraîner un bourrage papier ou de nuire à la qualité de l'impression.
- Il existe des restrictions avec certains types d'enveloppes. Pour de plus amples renseignements, consultez un technicien de maintenance qualifié.
- Certaines conditions d'utilisation peuvent entraîner la formation de plis, de traces, des bourrages papier, une mauvaise fixation du toner ou une panne de l'appareil.
- N'utilisez pas les enveloppes suivantes :
  - Les enveloppes qui présentent un élément métallique, une fermeture en plastique ou une fermeture à ruban
  - Les enveloppes qui présentent une ficelle pour la fermeture
  - Les enveloppes qui présentent une fenêtre
  - Les enveloppes qui présentent une doublure
  - Les enveloppes qui présentent une surface irrégulière, finies à l'aide d'un titre ou d'un relief
  - Les enveloppes recto verso ou celles qui se ferment à l'aide d'un matériau adhésif ou synthétique
  - Les enveloppes faites main
  - Les enveloppes qui contiennent de l'air interne
  - Les enveloppes endommagées (plis, marques de pliage ou déchirures)
- Il n'est pas possible d'utiliser des enveloppes dans lesquelles le bord collé du rabat triangulaire au verso est décalé par rapport au coin inférieur car elles pourraient entraîner la formation de plis.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur une bande de 10 mm sur le pourtour de l'enveloppe.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur les parties de l'enveloppe où il y a un changement important d'épaisseur, notamment sur les parties constituées de 4 couches ou de moins de 3 couches.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur les enveloppes dotées d'une bande adhésive.

### Points importants pour l'utilisation de papier gaufré

Les aspérités présentes à la surface du papier gaufré peuvent affecter la qualité d'impression selon le type de papier gaufré.
Pour plus d'informations, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.

## Utilisation

### Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil)

1. #### Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire

   Pour charger du papier d'un format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R, sortez le guide d'extension.
   Étendez complètement l'extension du plateau d'alimentation auxiliaire.

   Ne placez pas d'objets lourds sur le plateau d'alimentation auxiliaire et n'appuyez pas non plus dessus.

2. #### Ajustez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire au format du papier à charger.

3. #### Insérez le papier le long des guides du plateau d'alimentation auxiliaire jusqu'en butée.

   Chargez le papier face à imprimer vers le bas.

   - Lorsque le papier s'arrête, ne forcez pas.
   - Si les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont réglés sur un format plus large que celui du papier, faites glisser les guides jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement adaptés à la largeur du papier. Si les guides sont réglés sur un format plus large que celui du papier, celui-ci risque d'être alimenté de travers ou de former des plis.

### Plateau d'alimentation auxiliaire (sur magasins grande capacité)

1. #### Pour remplacer le papier du plateau d'alimentation auxiliaire, appuyez sur le bouton de fonctionnement et retirez le papier

   La table support du papier descend. Pendant la descente de la table, le bouton de fonctionnement clignote. Le bouton s'allume lorsque la table support du papier a terminé son mouvement de descente. Ne retirez pas le papier tant que le bouton clignote.

2. #### Ajustez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire au format du papier à charger.

   Saisissez le levier de verrouillage du guide pour régler les guides du plateau d'alimentation auxiliaire au format du papier. Veillez à régler les guides du plateau d'alimentation auxiliaire du côté arrière.
   Si vous chargez du papier de format supérieur au format A4R ou 8-1/2"x11"R, veillez à déployer l'extension du plateau d'alimentation auxiliaire. Retirez le guide du plateau d'alimentation auxiliaire du côté arrière et fixez-le au plateau du module d'insertion.

   - Déployez complètement l'extension du plateau d'alimentation auxiliaire.
   - Si vous chargez du papier de format supérieur au format A3W ou 8-1/2 "x 14", retirez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire du côté arrière.
   Ne placez pas d'objets lourds sur le plateau d'alimentation auxiliaire et n'appuyez pas non plus dessus.

3. #### Insérez le papier le long des guides du plateau d'alimentation auxiliaire jusqu'en butée et ajustez le guide droit.

   Chargez le papier face à imprimer vers le haut.
   La pile ne doit pas dépasser la ligne repère.
   Vous pouvez charger au maximum 550 feuilles de papier dans le magasin.

   - Lorsque le papier s'arrête, ne forcez pas.
   - Si les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont réglés sur un format plus large que celui du papier, faites glisser les guides jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement adaptés à la largeur du papier. Si les guides sont réglés sur un format plus large que celui du papier, celui-ci risque d'être alimenté de travers ou de former des plis.

4. #### Appuyez sur le bouton de fonctionnement

   La table support du papier monte. Pendant la montée de la table, le bouton de fonctionnement clignote. Le bouton s'allume lorsque la table support du papier a terminé son mouvement de montée.

Retour au début du chapitre