# INVIO DI FAX

## Panoramica

Di seguito sono illustrati i metodi che possono essere utilizzati per inviare un fax dalla macchina. Selezionare il metodo che meglio si adatta alle proprie esigenze.

### Fax con più pagine originali

Usare l'alimentatore automatico dei documenti.
Gli originali vengono acquisiti in memoria e quindi trasmessi (trasmissione da memoria).
Quando più fogli dell'originale vengono posizionati in stato di linea inattiva, verranno trasmessi in sequenza dalla pagina acquisita in parallelo con il processo di acquisizione (Invio Rapido).

- USO DEL DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI PER L'INVIO DI FAX IN MODALITÀ TX MEMORIA

###### Memorizzazione di un lavoro fax

Se non è possibile avviare immediatamente la trasmissione perché la linea è occupata, tutte le pagine verranno digitalizzate e inserite in memoria. Se si desidera tentare di inviare un fax mentre è in corso un altro lavoro, è possibile memorizzare il lavoro fax. Per controllare i lavori fax memorizzati, visualizzare la schermata di stato dei lavori.

- SCHERMATA DI STATO DEI LAVORI

- Se la memoria raggiunge il limite durante l'acquisizione della prima pagina dell'originale, la trasmissione verrà arrestata. Se durante la digitalizzazione degli originali la memoria si riempie dopo la prima pagina, verranno memorizzate le pagine già digitalizzate.
- Al termine della trasmissione, le pagine acquisite dell'originale vengono cancellate dalla memoria. Tuttavia, se viene utilizzata la funzione di archiviazione documenti, il fax trasmesso viene conservato in memoria.
  - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI
  - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI
- Se è abilitata la preparazione dei lavori, per digitalizzare l'originale sarà possibile selezionare l'alimentatore automatico dei documenti o la lastra di esposizione. È possibile che questo metodo di trasmissione non sia disponibile, a seconda della funzione in uso.
  - INVIO DI UN ELEVATO NUMERO DI PAGINE

Quando la linea è occupata o si verifica un errore di comunicazione, i fax vengono reinviati automaticamente per impostazione predefinita in fabbrica. I lavori fax vengono memorizzati automaticamente (trasmissione da memoria) nelle situazioni seguenti:

- La linea risulta occupata perché è in corso un altro lavoro fax di invio o ricezione oppure lo stato della macchina è occupato.
- È presente un lavoro fax memorizzato.
- Per la trasmissione viene utilizzata una delle seguenti funzioni:
  - Trasmissione broadcast, Trasmissione F-code, Trasmissione programmata, Scansione Modo Libro, Suddividi libro, 2 in 1, Formato Biglietto, Preparaz. lavoro, Contegg. orig.
- La lastra di esposizione è in uso (salvo quando viene utilizzato l'altoparlante per comporre il numero)

###### Per disabilitare l'impostazione Invio Rapido:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Invio Rapido].
Se questa impostazione viene disabilitata, la trasmissione da memoria non inizia fino al termine della scansione di tutte le pagine.

### FAX DI ORIGINALI DI SPESSORE ELEVATO O DI PAGINE DI UN LIBRO

Posizionare l'originale sul piano documenti.

- USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE PER INVIARE UN FAX IN MODALITÀ TX MEMORIA

- L'Invio Rapido non è disponibile durante la trasmissione di un fax dal piano documenti.
- Quando si digitalizzano originali costituiti da più pagine, digitalizzare le pagine una a una.

### INVIO DI UN FAX PRIMA DEI LAVORI FAX MEMORIZZATI

Inviare il fax in modalità di trasmissione diretta. L'originale viene trasmesso direttamente al fax di destinazione senza essere acquisito in memoria.
Quando viene usato il modo di trasmissione diretta, la trasmissione inizia non appena la trasmissione in corso viene conclusa (prima dei lavori fax memorizzati).
Toccare il tasto [Invia direttamente] sul pannello operativo per inviare un fax.

- USO DEL DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI PER L'INVIO DI FAX IN MODALITÀ TX DIRETTA
- USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE PER INVIARE UN FAX IN MODALITÀ TX DIRETTA

Al termine della trasmissione in modalità di trasmissione diretta, la modalità torna automaticamente alla modalità di trasmissione dalla memoria.
In modalità di trasmissione diretta non è possibile utilizzare il tasto [Anteprima].
Torna all'inizio