# IMPOSTAZIONI PANNELLO OPERATIVO

È possibile impostare le operazioni della macchina come segue.

### Impostazioni varie

Imposta diverse operazioni.

###### Ingrandisci modalità di visualizzazione

Ingrandisce i caratteri visualizzati sullo schermo.
Quando Ingrandisci modalità di visualizzazione è abilitato, viene visualizzata l'icona nell'area di sistema.

###### Suono Tasti

Regola il suono emesso quando viene toccato un tasto. È possibile disattivare questa opzione. Inoltre, è possibile impostare tre suoni con valori iniziali quando viene configurato il rapporto in modalità di copia o quando viene regolata l'esposizione in una qualsiasi delle modalità.

Schermata alla quale viene applicata l'impostazione | Valore iniziale
--- | ---
Schermata di impostazione del rapporto nella schermata iniziale della modalità di copia | Rapporto 100%
Schermata di impostazione dell'esposizione nella schermata iniziale della modalità di copia | Livello di esposizione: 3 (medio)
Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata iniziale delle modalità Fax, Internet Fax e scanner di rete
Schermata di regolazione dell'esposizione per l'acquisizione su HDD in modalità di archiviazione documenti

###### Tasto Sensibile Audio al Punto Iniziale

Se si specifica l'esposizione nella schermata di regolazione dell'esposizione per ciascuna modalità, viene emesso per tre volte un segnale al raggiungimento del valore di riferimento.

###### Impostazione Cancellazione Automatica

È possibile impostare il tempo di attivazione della funzione Cancellazione Automatica su un valore compreso tra 10 a 240 secondi con incrementi di 10 secondi.
Se la macchina non viene utilizzata durante il tempo qui impostato, la funzione di cancellazione automatica cancellerà tutte le impostazioni configurate e ripristinerà la schermata iniziale della modalità di copia o la schermata dello stato dei lavori.

###### Timer Cancellazione

Questa impostazione consente di disabilitare la funzione di cancellazione automatica.

###### Impostazione Del Tempo Del Messaggio

È possibile impostare il numero di secondi in cui i messaggi verranno visualizzati sul pannello a sfioramento su un valore compreso tra 1 e 12 secondi (trascorso questo periodo di tempo un messaggio viene automaticamente cancellato).

###### Impostazione Linguaggio Display

È possibile cambiare la lingua visualizzata nel pannello a sfioramento in qualunque altra lingua.
Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata ed è specificata una lingua di visualizzazione nel gruppo operativo preferito, viene data priorità a tale lingua.

###### Impostazione Visual. Default

Impostare la schermata che verrà visualizzata dopo la cancellazione automatica e l'accesso.
È possibile selezionare Copia, E-mail, Cartella rete, FTP/Desktop, Internet Fax, Fax, Inserim. Dati, Rubrica, Archiviazione Documenti, Schermata iniziale oppure la schermata Sharp OSA*.
* Quando è installato il modulo comunicazione applicazione.

###### Mostra menu preferiti per impostazione predefinita

È possibile specificare di visualizzare innanzitutto l'elemento preferito durante la selezione della modalità.

###### Mostra Pannello operazioni per default

Consente di specificare se visualizzare o meno il pannello operativo sullo schermo.

###### Disabilitazione Priorità Lavori

È possibile disabilitare la funzione di priorità dei lavori. Al termine dell'operazione il tasto [Priorità] non verrà visualizzato nella schermata di stato dei lavori.

###### Disattivazione Stampa Bypass

Questa impostazione è utilizzata per disattivare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto* perché la carta necessaria non è disponibile in nessun vassoio).
* Non sono inclusi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.

###### Cambiare l'ordine di impostazioni visualizzate per lo stato del processo

Selezionare se visualizzare come stato lavori il numero dei gruppi di copie in corso o i gruppi di copie rimanenti.

###### Impostazione Funzion. Tasti

Questa impostazione determina per quanto tempo deve essere toccato un tasto nel pannello a sfioramento affinché l'input sia registrato. È possibile impostare valori compresi tra 0 e 2 secondi con incrementi di 0,5 secondi.
Più alto è il valore di questa impostazione, maggiore è la possibilità di evitare che sia registrato l'input di un tasto toccato per errore. Si consideri tuttavia che più questo valore è alto, maggiore è l'attenzione richiesta affinché sia registrato l'input del tasto quando viene toccato.

###### Disabilita Ripetizione Tasti Automatici

Consente di disabilitare la ripetizione dei tasti.
La ripetizione dei tasti provoca il cambiamento continuo dell'impostazione mentre si sfiora un tasto, non solo ogni volta che lo si tocca.

###### Ora rilevamento tocco prolungato

Selezionare il tempo di durata di un tocco perché venga rilevato come un tocco prolungato.

###### Intervallo di velocità doppio tocco

Selezionare un intervallo di tempo in cui viene rilevato un doppio tocco.

###### Disabilita Regolazione Orologio

Disabilita la possibilità di cambiare data e ora.

###### Disattivazione Modo Copertina/Inserti

Disabilita l'uso delle funzioni relative a copertine e inserti.

###### Disattiva la finitura manuale

Disabilita la Finitura Manuale quando è installato un inseritore.

###### Imposta priorità tastiera

Consente di scegliere se usare la tastiera virtuale o una tastiera esterna per immettere i caratteri, qualora sia collegata una tastiera esterna.

###### Visualizza percorso attuale in Impostazioni di sistema

Quando è attiva la modalità di impostazione della macchina, la posizione dei menu viene visualizzata in forma gerarchica nella parte superiore del pannello a sfioramento.

###### Abilita il link del percorso attuale

Se l'opzione "Visualizza percorso attuale in Impostazioni di sistema" è impostata su ON, il link del percorso attuale è abilitato.

###### Impostazione Iniziale Conteggio Originale

Consente di specificare se per ogni funzione è o non è abilitato "Conteggio Originale" in Altri.

Funzione | Tipi di funzione
--- | ---
Copia | Copia
Invio Immagine | Scanner Internet Fax FAX Inserim. Dati
Archiv. Documenti | Acquisisci su HDD Scans. su sup. mem. est.

###### Unire la tastiera a 10 tasti in ordine ascendente dall'alto a sinistra

Dispone i tasti numerici in ordine ascendente dalla posizione in alto a sinistra.

###### Impostazione modello display

Selezionare uno dei sette schemi di colori disponibili nel pannello a sfioramento.
È possibile rivedere un campione del modello selezionato.

### Impostazione anteprima

###### Impostazione verifica immagini ricevute

Selezionare se visualizzare o meno l'anteprima dei fax e degli Internet Fax ricevuti.
L'impostazione viene visualizzata se è installato un kit di espansione Fax o un kit di espansione per Internet-Fax.

###### Visualizzazione predefinita elenco/immagini miniaturizzate

Dati di ricezione Fax/I-Fax: specificare se il formato di visualizzazione predefinito della schermata di ricezione fax e I-Fax è un elenco o un'immagine miniaturizzata.

###### Recupero file per archiv. documenti

- Cartel. Princ./Cartella Selez. Rapida File: specificare se il formato di visualizzazione predefinito delle schermate della cartella principale e della cartella temporanea di archiviazione file è un elenco o un'immagine miniaturizzata.
- Cartella Personalizzata: specificare se il formato di visualizzazione predefinito della schermata della cartella personalizzata per l'archiviazione file è un elenco o un'immagine miniaturizzata.

### Impostazioni funzionamento remoto

Configurare le impostazioni necessarie per il funzionamento remoto della macchina da un PC connesso alla stessa rete.

###### Funzionamento software remoto

- Autorizzazione operativa: questa impostazione viene utilizzata quando si usa il software remoto per far funzionare la macchina in modalità remota.
- Visualizza finestra immissione password: quando viene usato il software remoto per far funzionare la macchina in modalità remota, è possibile fare in modo che venga visualizzata una schermata di immissione della password sulla macchina, sul PC o su entrambi.

###### Funzionamento da un PC specifico

- Autorizzazione operativa: questa impostazione viene utilizzata per consentire il funzionamento remoto della macchina mediante un PC specifico.
- Nome host o indirizzo IP del PC: immettere il nome host o l'indirizzo IP del PC da connettere alla macchina. Immettere un massimo di 127 caratteri.
- Visualizza finestra immissione password: quando viene usato un PC specifico per far funzionare la macchina in modalità remota, è possibile fare in modo che venga visualizzata una schermata di immissione della password sulla macchina, sul PC o su entrambi.

###### Funzionamento per utenti con password

- Autorizzazione operativa: questa impostazione viene utilizzata per consentire a un utente con password di azionare la macchina in modalità remota. Per informazioni sulla password, contattare il tecnico autorizzato.
- Visualizza finestra immissione password: quando un utente con password utilizza la macchina in modalità remota, può visualizzare una schermata di immissione della password sulla macchina, sul PC o su entrambi.

### Impostazione cookie

Specificare se salvare o eliminare i cookie per l'utilizzo di Sharp OSA o la visualizzazione di pagine Web.
Se si seleziona "Non mantenere Cookie", i cookie ricevuti vengono eliminati al termine delle operazioni.

## Impostazione modello tastiera virtuale

È possibile registrare in anticipo il testo che viene usato spesso quando si immette un indirizzo o un nome di dominio. Immettere un massimo di 16 caratteri.

## Personalizzazione impostazione tasti

È possibile assegnare tasti di scelta rapida alle funzioni utilizzate di frequente. Tali tasti verranno visualizzati nei preferiti nella schermata di base di ogni modalità. Selezionare la modalità di impostazione dei tasti personalizzati facendo clic sulla scheda "Copia", "Scansione" "Internet-Fax", "Fax" o "Inserim. Dati" e impostare i tasti personalizzati.
Per impostare i tasti personalizzati, impostare la casella di controllo "Nascondi" su .

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tasti personalizzati da 1 a 40 | Digitare un nome per il tasto personalizzato (massimo 20 caratteri).
Elemento | Selezionare una funzione che si desidera assegnare al tasto. Le funzioni selezionabili variano in base alla modalità.
Ripristina predefiniti | Vengono ripristinate le impostazioni predefinite per le impostazioni preferite selezionate.

È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web). Non è configurabile nel pannello a sfioramento della macchina.

## Impostaz. schermata iniz.

È possibile configurare la schermata iniziale visualizzata quando si fa clic sul pulsante [Schermata iniziale].
È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web). Non è configurabile nel pannello a sfioramento della macchina.
Quando si fa clic su un nome, viene visualizzata la schermata di archiviazione dei tasti.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

### Scheda "Voce"

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tasti HOME 1-60 | Impostare i tasti di scorrimento nella parte superiore della schermata iniziale. Quando viene toccato un nome, viene visualizzata la schermata di archiviazione dei tasti.
Tasti fissi 1-10 | Impostare i tasti di scorrimento in modo che siano sempre visualizzati nella parte inferiore della schermata iniziale. Quando viene toccato un nome, viene visualizzata la schermata di archiviazione dei tasti.
Modello | Selezionare uno dei sei modelli disponibili. Viene visualizzato il layout dei tasti del modello selezionato mediante [Layout pulsanti dello schermo].

### Scheda "Immagine "

Elemento | Descrizione
--- | ---
Immagine di sfondo | Consente di visualizzare il nome file dell'immagine di sfondo selezionata. Fare clic sul tasto [Modifica] per modificare le immagini.

Torna all'inizio