# IMPOSTAZIONI CONDIZIONI STAMPANTE

## Impostazioni di default

Se si stampano dati in un ambiente in cui non viene utilizzato il driver della stampante (ovvero si stampano dati utilizzando il sistema MS-DOS o un PC in cui non è stato installato il driver della stampante in dotazione), impostare le condizioni di stampa dettagliate. La funzione "Disab Stampa Pag Vuota" ha tuttavia effetto anche quando si utilizza il driver della stampante PCL.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Impostazione
--- | ---
Copie totali | Da 1 a 9999 set
Orientamento | Verticale Orizzontale
Formato Carta Standard | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Vassoio Uscita Standard | Vassoio offset*1 Finitore Vass. Super. Vassoio Finit. Interm. Finitore Vass. Inf. Vassoio Superiore (1,2) Vass. Risma (1,2)
Tipo Carta Standard | Carta Comune, Carta Intest., Prestampata, Preforata, Ricicl., Colorata
Impostazioni risoluzione iniziale | 600 dpi 600 dpi (Qualità elevata) 1200 dpi
Disab Stampa Pag Vuota | (Disabilitata) (Abilitata)
Spessore della riga*2 | 0-9
Copia A 2 Facciate | 1 Facciata Fronte/Retro (Opuscolo) Fronte/Retro (Blocco)
Stampa N-sù*3 | N su 1 1-Sù 2-Sù 4-Sù 8-Sù
Layout Da sinistra a destra*4 Da destra a sinistra*4 Da sinistra in alto verso destra*5 Da sinistra in alto verso il basso*5 Da in alto a destra verso sinistra*5 Da destra in alto verso il basso*5
Adatta a pagina*6 | (Utilizza Adatta a pagina) (Non utilizzare Adatta a pagina)
USCITA | (Utilizza Stampa per unità) (Non utilizza Stampa per unità) (Ins. prima processo) Vassoio Carta: vassoi da 1 a 8, vassoio bypass, inseritore (superiore/inferiore) (Non ins. prima processo) (Ins. dopo processo) Vassoio Carta: vassoi da 1 a 8, vassoio bypass, inseritore (superiore/inferiore) (Non ins. dopo processo) Posizione Punti: Nessuna, 1 punto sul retro, 2 punti, 2 punti (In alto) (Pinzatura obliqua)*1 (Non pinzatura obliqua)*1 (Usa foratura) (Non usare perforatura)
Piegatura | Abilitata Disabilitata
Piega a sel. Piega a Z Piega lett. A fisarm. Piega doppia Piega singola
Impostazione della quantità di taglio | Da 2 a 20 mm
FILE RAPIDO | (Salva i dati in modalità File Rapido) (Non salva i dati in modalità File Rapido)

*1 Quando è installato un finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli) o un finitore (pinzatura da 50 fogli))
*2 Questa impostazione consente di regolare lo spessore della linea nei grafici vettoriali. Tranne che per i disegni CAD o altri usi specifici, normalmente non è necessario modificare questa impostazione. Quando è selezionato "0", tutte le righe vengono stampate con una larghezza di 1 punto.
*3 I formati della carta utilizzabili con questa funzione sono A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" e 8-1/2" × 11". (questa funzione potrebbe non produrre alcun effetto con alcuni metodi di stampa).
*4 Può essere utilizzata quando è selezionata l'opzione 2-Sù.
*5 Può essere utilizzata quando è selezionata l'opzione 4-Sù/8-Sù.
*6 Applicabile solo quando si stampano file PDF, JPEG e TIFF.

- Quando si stampa utilizzando il driver della stampante, le impostazioni del driver della stampante hanno la precedenza rispetto alle impostazioni della condizione della stampante.
- Il display varia a seconda dei dispositivi installati.

## Impostazioni PCL

Queste impostazioni consentono di configurare gruppi, font e codici di alimentazione linea in un ambiente PCL.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione | Impostazione
--- | --- | ---
Impostazione Simboli PCL | Specificare i simboli utilizzati per la stampa. | Selezionare uno dei 35 elementi disponibili
Impostazione caratteri PCL | Selezionare un font utilizzato per la stampa. | Carattere Interno Carattere Esteso Elenco dei caratteri interni quando non sono installati caratteri estesi
Codice avanzamento riga PCL | Queste impostazioni consentono di selezionare la risposta della stampante a un comando di alimentazione di linea. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4 Orizzontale | Quando è abilitata, vengono stampati 80 caratteri per riga su carta in formato A4 (8-1/2" × 11") utilizzando un carattere di dimensione 10. Quando questa impostazione è disabilitata, è possibile stampare fino a 78 caratteri per riga. | (Abilitata) (Disabilitata)

## Impostazioni PostScript

Quando si verifica un errore durante la stampa PostScript, queste impostazioni determinano se stampare una notifica di errore e se si ricevono i dati PostScript nel formato binario.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione | Impostazione
--- | --- | ---
Errori Stampa PS | Quando si verifica un errore PS (PostScript) durante la stampa PostScript, questa impostazione determina se verrà stampato o meno un avviso di errore. | (Abilitata) (Disabilitata)
Elaborazione binaria | Ricezione dei dati PostScript in formato binario. | (Abilitata) (Disabilitata)

Torna all'inizio