# IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

## Panoramica

Impostare la risoluzione.
Per originali con testo normale, la risoluzione 200 × 200 dpi (200 × 100 dpi in modalità Internet Fax) produce un'immagine sufficientemente leggibile.
Per ottenere fotografie e illustrazioni abbastanza nitide, invece, occorre impostare una risoluzione più elevata (600 × 600 dpi e così via),
ma a una risoluzione elevata corrisponde un file di grandi dimensioni e, se il file è troppo grande, la trasmissione potrebbe risultare impossibile. In tal caso, ridurre il numero di pagine da digitalizzare o adottare altre misure per ridurre la dimensione del file. Se è montato il kit di compressione avanzato (opzione PDF compatto), sarà possibile comprimere i dati a colori.
Se si modifica il numero di pagine per file, vedere "IN MODALITÀ DI SCANSIONE E INSERIMENTO DATI" o "IN MODALITÀ INTERNET FAX". Quando si modifica il formato di invio dei dati, vedere inoltre "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE".

- Quando si utilizza la lastra di esposizione per la scansione di originali composti da più pagine, è possibile modificare l'impostazione della risoluzione a ogni cambio di pagina.
- Se in modalità Internet fax è selezionato il formato [TIFF-S], è possibile selezionare solo [200x100dpi] o [200x200dpi].

Se si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti, non è possibile modificare le impostazioni relative all'esposizione dopo l'inizio della scansione. (Quando invece si utilizza "Preparaz. Lavoro", l'esposizione può essere modificata ogni volta che si inserisce una nuova serie di originali).

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Risoluzione]

2. #### Toccare il tasto corrispondente alla risoluzione desiderata

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Quando è selezionata l'opzione E-mail, FTP/Desktop o Cartella rete:

   ###### Quando è selezionata l'opzione Internet Fax:

   - Se si utilizza una combinazione di destinazioni con modalità diverse, toccare per passare da una modalità all'altra e impostare la risoluzione in ogni modalità.
     Tuttavia, FTP/Desktop e Cartella rete vengono impostate sulla stessa modalità.
   - In modalità Internet Fax è possibile utilizzare i mezzitoni impostando la casella di controllo [Mezzitoni] su . Questa opzione non è disponibile se è selezionato [200x100dpi].
     Questa funzione invia un'immagine di qualità superiore quando si esegue la scansione di un originale con numerose parti in scala di grigi, come le fotografie o le illustrazioni colorate.
   - Se l'opzione [Formato] per il file è impostata su [PDF compatto] o se come rapporto di compressione è impostato [Rilievo car. neri], la risoluzione è impostata a [300x300dpi].

Torna all'inizio