# ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA

## Panoramica

In questa sezione viene descritto come attivare e disattivare l'alimentazione della macchina e come riavviare la macchina.
È possibile azionare due interruttori: l'interruttore dell'alimentazione principale all'interno del coperchio anteriore, nell'angolo in basso a sinistra, e il pulsante [ACCENSIONE] sul pannello di controllo.

## Funzionamento

### Accensione

Ruotare l'interruttore di alimentazione principale nella posizione "".
Quando la spia dell'alimentazione principale si illumina in verde, premere il pulsante [ACCENSIONE].

### Spegnimento

Disinserire l'alimentazione premendo il pulsante [ACCENSIONE], quindi ruotare l'interruttore di alimentazione principale nella posizione "".

### Riavvio della macchina

Per rendere effettive alcune impostazioni è necessario riavviare la macchina. Riavviare la macchina come indicato dal messaggio sul pannello a sfioramento (premere il pulsante [ACCENSIONE] per disinserire l'alimentazione e premendolo di nuovo per inserire nuovamente l'alimentazione).

- Quando si utilizzano le funzioni Fax o Internet Fax, tenere sempre questo interruttore nella posizione "".
- Per rendere effettive alcune impostazioni è necessario riavviare la macchina. In alcuni stati della macchina, se si preme il tasto [ACCENSIONE] per il riavvio, le impostazioni potrebbero non diventare effettive. In questo caso disattivare l'interruttore di alimentazione principale e attivarlo nuovamente.

- Quando si spegne l'interruttore di alimentazione principale, premere il pulsante [ACCENSIONE] sul pannello di controllo e ruotare l'interruttore di alimentazione principale nella posizione "".
  In caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione, riattivare l'alimentazione della macchina e poi spegnere la macchina applicando la procedura corretta.
  Se la macchina viene lasciata per un lungo periodo con l'alimentazione principale disattivata senza prima avere disattivato il pulsante [ACCENSIONE], potrebbero verificarsi rumori anomali, scarsa qualità delle immagini e altri problemi.
- Se si sospetta la presenza di un guasto alla macchina, se è vicino un temporale o quando si sposta la macchina, disattivare il pulsante [ACCENSIONE] e l'interruttore di alimentazione principale e disinserire il cavo di alimentazione.

Torna all'inizio