# RECUPERO DI IMPOSTAZIONI FAX MEMORIZZATE (RICHIAMO PROGRAMMA)

## Panoramica

Questa funzione consente di memorizzare varie impostazioni raggruppandole in modo da formare un programma. Il programma memorizzato può essere recuperato in modo semplice.
Si supponga, ad esempio, che gli stessi documenti in formato A4 (8-1/2" × 11") debbano essere distribuiti alle filiali di varie regioni geografiche una volta al mese.

- A ciascuna filiale vengono inviati per fax gli stessi documenti.
- Per risparmiare carta, i documenti di due pagine vengono trasmessi come pagina singola.
- Le macchie sui bordi dei documenti vengono cancellate prima della trasmissione.

Quando un programma di lavoro non è memorizzato | Quando un programma lavoro è memorizzato
--- | ---
Immettere il numero di fax di ogni filiale. Specificare 2 in 1. Specificare Cancellazione. Toccare il tasto [Start]. | Chiamare il programma registrato. Toccare il tasto [Start].
Questo metodo prevede una serie di impostazioni e richiede tempo. Inoltre, si può verificare un errore di impostazione. | Questo metodo non prevede impostazioni multiple e non richiede tempo. Inoltre, è possibile inviare un fax senza errori di impostazione.

- Le impostazioni memorizzate in un programma vengono conservate anche dopo l'utilizzo del programma per la trasmissione. È possibile utilizzare più volte le stesse impostazioni per eseguire la trasmissione.
- I contenuti seguenti non possono essere memorizzati in un programma:
  - Toccare il tasto [Altoparlante], Form. Person., Formato biglietto, spostamento di pagina e cancellazione non specificata durante l'anteprima, Inserimento Metadati, Impostazioni di invio e Selezione Proprio nome.
- È possibile memorizzare fino a 48 programmi.
- È possibile memorizzare fino a 500 destinazioni in un unico programma.
- I programmi in cui vengono specificati indirizzi secondari e codici di accesso come destinazioni F-code registrano tutti gli indirizzi secondari e i codici di accesso.

###### Per memorizzare un programma:

Toccare il tasto [Registrazione programma] visualizzato nel pannello operativo quando si usa una delle schermate delle modalità.

- MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   A seconda della funzione memorizzata nel programma, posizionare l'originale nell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Toccare il tasto [Richiamo programma] nel pannello operativo

3. #### Toccare il tasto corrispondente al programma da richiamare

   Vengono applicate le impostazioni memorizzate del programma.

4. #### Configurare ulteriori impostazioni se necessario

   Alcune impostazioni non possono essere aggiunte a causa del contenuto del programma richiamato.

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio