# IMPOSTAZIONI WIRELESS

Se alla macchina è collegato un adattatore LAN wireless USB, è possibile accedere a una rete mediante una LAN wireless. Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.
Per configurare le impostazioni wireless deve essere installato un adattatore LAN wireless USB.

### Impostazioni Wireless

Consentono di abilitare o disabilitare la LAN wireless e di visualizzarne lo stato.

###### Commutazione Tipo Collegamento

Consente la commutazione tra wireless e collegato.

###### Impostazioni correnti

Consente di visualizzare impostazioni quali il nome SSID di una LAN wireless e il tipo sicurezza. Se la LAN wireless è disabilitata, viene visualizzato "--".

###### Stato Wireless Corrente

Consente di visualizzare i livelli ricezione (max. 100) della LAN wireless e gli indirizzi IP.

###### Mostra Schermata Impostazioni Wireless

Fare clic sul pulsante [Impostazione].
Nella schermata Impostazioni Wireless è possibile configurare il nome SSID di una LAN wireless, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.

###### Inizializza Impostazioni Wireless

Fare clic sul pulsante [Inizializzazione].
Vengono inizializzate le impostazioni per SSID, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.

### Schermata Impostazioni Wireless

Configurare il nome SSID di una LAN wireless, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.

###### SSID

Inserire un SSID che non superi i 32 caratteri.

###### Tipo Sicurezza

Selezionare un Tipo Sicurezza.

###### Crittog.

Selezionare un tipo di crittografia.

###### Tasto Sicurezza

Immettere un Tasto Sicurezza.

Tipo Sicurezza | Tasto Sicurezza
--- | ---
WEP a 64 bit | 5 caratteri o un numero esadecimale a 10 cifre
WEP a 128 bit | 13 caratteri o un numero esadecimale a 26 cifre
WAP/WAP2 | Da 8 a 63 caratteri o un numero esadecimale a 64 cifre

###### Mostrare Tasto di Sicurezza

Se impostato su ON, viene visualizzato il tasto di sicurezza.
Torna all'inizio