# IMPOSTAZIONI VASSOIO CARTA

Queste impostazioni consentono di specificare la funzione di commutazione automatica del vassoio e tipo e il formato di carta per ogni vassoio.

### Commutaz. Vass. Auto

L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente carta con lo stesso tipo e formato, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.

### Impostazioni relative ai singoli vassoi

Queste impostazioni consentono di specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni consentite per ogni vassoio.
Quando viene toccato il nome di un vassoio, viene visualizzata la schermata di registrazione del vassoio.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tipo | Selezionare il tipo di carta da caricare nel vassoio. I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Per impostare un tipo di utente, vedere "Registrazione Tipo Carta".
Formato | Selezionare il formato della carta dall'elenco. I formati carta selezionabili variano in base al vassoio. La scelta dei formati selezionabili dipende anche dal tipo di carta selezionata in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Se il formato desiderato non compare nell'elenco, selezionare [Immissione Diretta] e immetterlo direttamente (solo per il vassoio bypass). Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio".
Alimentazione lavoro approvato | Selezionare le modalità che possono essere utilizzate. Se non si desidera utilizzare una funzione con il vassoio selezionato, disabilitare la funzione. Quando "Tipo" non è impostato su Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata o Tipo Utente, le caselle di controllo [Fax] e [Internet-Fax] non possono essere selezionate.
Impost. rilev. doppia aliment. | Scegliere se rilevare la doppia alimentazione. L'elemento non viene visualizzato sul modello MX-M904.

- Se il formato carta specificato è diverso dal formato della carta caricata in un vassoio, durante la stampa potrebbero verificarsi problemi o inceppamenti.
  Per modificare il formato carta in un vassoio, vedere "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA".
- Le proprietà della carta, ad esempio "Lato Carta Fisso", vengono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.
- Nella modalità di impostazione (amministratore), se si è selezionato [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disattivazione Impostazione del vassoio], non è possibile configurare le impostazioni del vassoio (tranne che per il vassoio bypass).

###### Impostazioni Del Vassoio

Vassoio Carta | Tipo di Carta | Formato | Impost. rilev. doppia aliment.*1
--- | --- | --- | ---
Vassoio 1 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | A4, lettera (8-1/2" × 11") La commutazione al formato B5 deve essere eseguita da un tecnico. | Disabilita
Vassoio 2 | A4, lettera (8-1/2" × 11") | Disabilita
Vassoio 3 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta pesante 2*2, Tipo Utente | Auto-AB (A3W, A4W*3, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Disabilita
Vassoio 4 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta pesante 2*2, Tipo Utente | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Disabilita
Etichette | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R)) | Disabilita
Lucido | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R)) | Disabilita
Carta stampa | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Lettera 8-1/2" × 11")) | Disabilita
Vassoio 5 (quando è installato MX-LC12) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta pesante 2*2 | A4, B5, 8-1/2"x11" | Disabilita
Vassoio 5 (quando è installato MX-LCX3 N) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta pesante 2*2 | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R) | Disabilita
Vassoio 5 (quando è installato MX-LC13) | Carta comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta Pesante 2*2, Carta Pesante 3*2, Carta sottile, Carta lucida, Tipo Utente | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*3, B5, B5R*3), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Disabilita
Lucido | Identico al Vassoio 4
Carta stampa | Identico al Vassoio 4
Vassoio 6 (quando è installato MX-LC13) | Carta comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta Pesante 2*2, Carta Pesante 3*2, Carta Pesante 4*2, Carta sottile, Carta stampa, Lucido, Carta lucida, Etichette, Tipo Utente | Identico al vassoio 5 (quando è installato MX-LC13). | Disabilita
Vassoio 7 (se sono installati due vassoi ad alta capacità) | Identico al vassoio 5 (quando è installato MX-LC13). | Identico al vassoio 5 (quando è installato MX-LC13). | Disabilita
Vassoio 8 (se sono installati due vassoi ad alta capacità) | Identico al vassoio 6 (quando è installato MX-LC13). | Identico al vassoio 5 (quando è installato MX-LC13). | Disabilita
Vassoio bypass (sulla macchina) | Carta comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta Pesante 2*2, Carta Pesante 3*2, Carta Pesante 4*2, Carta sottile, Carta lucida, Tipo Utente | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 8K, 16K, 16KR | Disabilita
Lucido | Identico al Vassoio 4
Carta stampa | Identico al Vassoio 4
Etichette | Identico al Vassoio 4
Vassoio bypass (quando è installato MX-LC13) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta pesante 2*1, Carta sottile, Lucido, Tipo Utente | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Disabilita
Lucido | Identico al Vassoio 4
Carta stampa | Identico al Vassoio 4
Inseritore (Superiore) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*2, Carta pesante 2*2, Tipo Utente | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, B5, B5R, A5R) Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13"-1/2*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Inseritore (Inferiore) | -

*1 L'elemento non viene visualizzato sul modello MX-M904.
*2 Carta pesante 1: da 106 g/m2 a 176 g/m2 (da 28 lbs Bond a 65 lbs Indice)
Carta pesante 2: da 177 g/m2 a 220 g/m2 (da 65 lbs Indice a 80 lbs Copertina)
Carta pesante 3: da 221 g/m2 a 256 g/m2 (da 80 lbs Bond a 140 lbs Indice)
Carta pesante 4: da 257 g/m2 a 300 g/m2 (da 140 lbs Indice a 110 lbs Copertina)
*3 Il formato rilevato automaticamente viene impostato in "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." (vedere di seguito).

### Selez. Formati Simili per Auto Rilev.

"Selez. Formati Simili per Auto Rilev." consente di selezionare il formato rilevato automaticamente in base a formati simili durante il rilevamento automatico del formato.
Toccare il tasto [Selezione formato simile] per visualizzare la schermata Selez. Formati Simili per Auto Rilev..
Quando viene selezionato facoltativamente un formato, qualsiasi formato viene rilevato come quello selezionato.

Vassoio | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Vassoio 5/Vassoio 6 (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Vassoio 7/Vassoio 8 (quando sono installati due vassoi ad alta capacità)
Vassoio bypass (sulla macchina) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Vassoio bypass (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inseritore (Superiore) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inseritore (Inferiore)

## Registrazione formato personalizzato (Bypass)

### Vassoio bypass

Se si utilizza spesso carta con formato non standard nel vassoio bypass, registrare il formato carta in anticipo.
Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
È possibile registrare fino a sette formati carta.
Toccare il tasto (da [Personalizz.1] a [Personalizz.7]) in cui si desidera registrare o modificare un formato carta. Verrà visualizzata la schermata di registrazione.
Specificare se si desidera inserire il formato in mm ("Inserimento formato-AB) o in pollici ("Inserimento formato-Inch), quindi impostare le dimensioni X e Y della carta.

###### Elenco di voci impostate

Selezione pollici | Posizione del vassoio della carta | Impostazione intervallo
--- | --- | ---
Inserimento formato-AB | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 182 mm a 457 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 305 mm
Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 140 mm a 470 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 320 mm
Inserimento formato-Inch | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 7-1/5" a 18" Direzione asse Y: da 4" a 12"
Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 5-1/2" a 18-1/2” Direzione asse Y: da 4" a 12-1/2"

### Vassoio 4, vassoio ad alta capacità (MX-LC13)

Se si utilizza spesso carta con formato non standard, registrare il formato carta in anticipo. Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
L'operazione può essere eseguita in [Impostazioni Vassoi] nel pannello di controllo. Toccare [Voce Diretta] nella scheda [Formato] del vassoio per registrare il formato carta. Quindi, selezionare l'unità di misura per inserire il formato in mm ("Inserimento formato-AB) o in pollici ("Inserimento formato-Inch) e impostare le dimensioni X e Y della carta.

###### Elenco di voci impostate

Selezione pollici | Posizione del vassoio della carta | Impostazione intervallo
--- | --- | ---
Inserimento formato-AB | Vassoio 4 | Direzione asse X: da 148 mm a 457 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 305 mm
Vassoi ad alta capacità | Direzione asse X: da 180 mm a 470 mm Direzione asse Y: da 180 mm a 320 mm
Inserimento formato-Inch | Vassoio 4 | Direzione asse X: da 5-7/8" a 18" Direzione asse Y: da 4" a 12"
Vassoi ad alta capacità | Direzione asse X: da 7-1/5" a 18-1/2” Direzione asse Y: da 7-1/5" a 12-1/2"

Torna all'inizio