# SEQUENZA DI TRASMISSIONE FAX

Passare dalla schermata iniziale o da ogni modalità alla modalità fax ed eseguire la procedura seguente.

- SELEZIONE DELLA MODALITÀ FAX

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Specificare la macchina di destinazione.

   Toccare i tasti numerici per immettere direttamente il numero di destinazione oppure eseguire una ricerca tramite rubrica o numero.

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Configurare le impostazioni di scansione.

   Per l'originale specificare il formato di scansione, l'esposizione, la risoluzione e altro ancora.

   - SCANSIONE AUTOMATICA DELLE DUE FACCIATE DI UN ORIGINALE
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE
   - IMPOSTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCANSIONE
   - IMPOSTAZIONE DELLA QUALITÀ DI SCANSIONE DELLE IMMAGINI
   - INVIO DI UN ELEVATO NUMERO DI PAGINE
   - SCANSIONE DI ORIGINALI CON FORMATI DIVERSI
   - SCANSIONE DI ORIGINALI SOTTILI
   - CONTROLLO DEL NUMERO DI FOGLI ORIGINALI DIGITALIZZATI

4. #### Impostare Altri.

   Configurare altre funzioni oltre alle impostazioni di scansione, ad esempio l'invio di due pagine come pagina singola.

   - SCHERMATA ALTRI

5. #### Inviare l'originale.

   Toccare il tasto [Start].
   - Per visualizzare l'immagine di anteprima, toccare il tasto [Anteprima] prima del tasto [Start]. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo.
   - Se prima di avviare la trasmissione fax si tocca il tasto [File] o [File Rapido] sul pannello operativo, è possibile salvare l'originale digitalizzato come dati.
     - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI
     - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI
   - Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, eseguire la procedura seguente per inviare un fax.
     - Durante il normale invio di un fax (trasmissione da memoria)
       Ripetere la procedura di posizionamento e scansione degli originali tante volte quanti sono gli originali. Al termine della scansione di tutti gli originali, toccare il tasto [Fine Lettura]. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Quindi, toccare il tasto [Start] per inviare l'originale.
     - Invio del fax in modalità di trasmissione diretta
       Questa modalità non consente la scansione di originali composti da più pagine. Toccare il tasto [Start] per avviare la trasmissione.

Torna all'inizio