# IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA

## Panoramica

Il numero di fax di destinazione viene richiamato semplicemente toccando il tasto a sfioramento corrispondente alla destinazione nella schermata della rubrica Questa funzione è definita "selezione rapida".
È inoltre possibile memorizzare più numeri di fax in un tasto a sfioramento, al fine di richiamare tutti i numeri semplicemente toccando un tasto. Questo metodo è utile quando si desidera inviare un fax (o eseguire la raccolta) a più destinatari.
Su tutti i tasti a sfioramento viene visualizzata un'icona che indica la modalità, unitamente al nome della destinazione. Di seguito sono riportate le icone:

| FAX
| Scansione per e-mail
| Internet fax (Direct SMTP)
| Scansione su FTP
| Scansione su Cartella di rete
| Scansione su desktop
| Tasto di gruppo in cui vengono memorizzati più indirizzi

- Per informazioni sulla rubrica, vedere "RUBRICA".
- Per informazioni sulla procedura di memorizzazione di un indirizzo nella rubrica, vedere " MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI" e "MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI".

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Rubrica]

2. #### Toccare il tasto a sfioramento della destinazione

   - Le destinazioni visualizzate nell'elenco possono essere ridotte tramite categorie, tipi di lavoro, indici e parole chiave.
   - Per impostazione predefinita, i dati fax vengono inviati esclusivamente alla destinazione della modalità corrente. Ad esempio, se una destinazione è impostata in modalità fax, i dati non vengono inviati ad altre destinazioni ma esclusivamente alla destinazione selezionata nella modalità fax.
   - Toccando [Commuta display] è possibile modificare l'ordine delle destinazioni visualizzate nell'elenco.
   - Quando si aggiunge una destinazione, toccare un altro tasto a sfioramento.
   - Quando i dati fax vengono inviati a varie destinazioni, accanto a è visualizzato il numero delle destinazioni. Lo stesso simbolo viene visualizzato se i dati fax vengono inviati a più destinazioni selezionando un solo tasto a sfioramento.

   - Per impostazione predefinita viene visualizzato l'elenco destinazioni ristretto in base al lavoro corrente.
   - Toccando il tasto a sfioramento e il tasto [Mostra dettagli] del pannello operativo vengono visualizzate informazioni dettagliate. Questa procedura può essere utilizzata anche per modificare o aggiungere una destinazione per la trasmissione fax.

   ###### Se si seleziona una destinazione non corretta:

   Toccare di nuovo il tasto a sfioramento per annullare la selezione.
   Per consentire l'invio di dati fax a una destinazione qualunque diversa da quella selezionata nella modalità corrente,
   in modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Selezione Rubrica Predefinita] e deselezionare la casella [Applica indirizzi solo modalità invio].

Torna all'inizio