# PANNELLO DI CONTROLLO

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti del pannello di controllo.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Pannello a sfioramento
Sul display del pannello a sfioramento vengono visualizzati messaggi e tasti.
Per utilizzare la macchina, è possibile toccare direttamente i tasti visualizzati.
-COME TOCCARE IL PANNELLO
×
Spia dell'alimentazione principale
Questa spia si illumina quando l'interruttore dell'alimentazione principale della macchina è in posizione "".
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA
×
Pulsante [ACCENSIONE]
Usare questo pulsante per attivare e disattivare l'alimentazione della macchina.
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA
×
Pulsante/Indicatore [Risparmio energia]
Usare questo pulsante per impostare la macchina su Timer Spegnimento Automatico per il risparmio energetico.
Il pulsante [Risparmio energetico] lampeggia quando la macchina è in modalità Timer Spegnimento Automatico.
-TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO
×
Pulsante/indicatore [Schermata iniziale]
Usare questo pulsante per visualizzare la schermata iniziale.
-SCHERMATA INIZIALE
×
Lettore/scrittore IC card
Posizionare un lettore scheda IC qui quando vengono usate schede IC per l'autenticazione utente.
×
Connettore USB (tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di memoria USB). Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato. Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
È possibile cambiare l'angolazione del pannello a sfioramento.
Torna all'inizio