# IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE

## Panoramica

Nelle modalità Scansione per e-mail e Internet Fax è possibile immettere direttamente una destinazione per specificarla. Nella modalità Scansione su Cartella di rete è possibile specificare direttamente un riferimento.
Per Scansione su FTP o Scansione su desktop, non è possibile immettere manualmente una destinazione.

## Funzionamento

1. #### Toccare la casella di testo Indirizzo

   - In modalità Internet Fax, toccare la casella di testo per visualizzare la schermata che consente di selezionare i tipi di indirizzo. Toccare il tasto [Internet Fax] o [SMTP diretto].
   - In modalità di immissione dati selezionare la modalità della destinazione, quindi immettere l'indirizzo di destinazione.
   - Se si tocca la casella di testo Indirizzo in Scansione su FTP o in Scansione su desktop, viene visualizzata la schermata della rubrica.

2. #### È possibile usare la tastiera virtuale per immettere un indirizzo di destinazione.

   - Per la modalità Scansione su Cartella di rete, verrà visualizzata la schermata di immissione della cartella di rete. Vedere "Indicazione di un indirizzo sotto forma di cartella di rete".
   - Dopo avere immesso l'indirizzo di destinazione, toccare il tasto [OK].
   - Per spostarsi tra le opzioni [A], [Cc] e [Bcc], toccare .
     È possibile selezionare [Bcc] se si seleziona [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazione Bcc] e se [Abilita Bcc] è abilitato.
   - In modalità Internet Fax, la schermata di richiesta del report di ricezione viene visualizzata se nella modalità impostazione (amministratore) si seleziona [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Internet-Fax] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di invio] e si abilita l'opzione [Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off]. Se si desidera ricevere un report, toccare il tasto [Impostazione]. In caso contrario, toccare il tasto [Cancella]. (Quando si utilizza Direct SMTP, non viene eseguita la conferma di trasmissione).

### Indicazione di un indirizzo sotto forma di cartella di rete

1. #### Toccare il tasto [Sfoglia]

   - Per inserire direttamente un indirizzo, toccare la casella [Ins. percorso a cartella]. Viene visualizzata la tastiera virtuale.
   - Se sono necessari un nome utente e una password, richiederli all'amministratore del server e immetterli.

2. #### Toccare il tasto relativo al gruppo di lavoro a cui si desidera accedere.

   - Toccare e immettere una parola chiave per cercare un gruppo di lavoro, un server o una cartella di rete.
   - Vengono visualizzati fino a 100 gruppi di lavoro, 100 server e 100 cartelle di rete.
   - Toccare per tornare alla schermata del passo 1.

3. #### Toccare il tasto corrispondente al server o al computer a cui si desidera accedere.

   Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, consultare l'amministratore del server e inserire il nome utente e la password corretti.

4. #### Toccare il tasto corrispondente alla cartella di rete.

   Al termine della procedura di impostazione, toccare il tasto [Invio]. Si tornerà alla schermata del punto 1. Toccare di nuovo il tasto [Invio] per accettare la destinazione.

Torna all'inizio