# TRASMISSIONE DI UN ELEVATO NUMERO DI PAGINE (PREPARAZ. LAVORO)

## Panoramica

Questa funzione consente di suddividere in più serie un originale con un numero di pagine elevato, eseguire la scansione di ogni serie tramite l'alimentatore automatico dei documenti e inviando le pagine in una singola trasmissione. È possibile eseguire la scansione di un originale posizionato sia nell'alimentatore automatico dei documenti che sulla lastra di esposizione. Usare questa funzione quando sono presenti più pagine originali che è possibile inserire contemporaneamente nell'alimentatore automatico dei documenti.
Eseguire innanzitutto la scansione della serie che contiene la prima pagina degli originali. L'impostazione utilizzata per la scansione della prima serie può essere utilizzata in seguito fino alla scansione dell'ultima serie.

- È possibile acquisire fino a 999 pagine. Si noti che quando la memoria è in uso per altri lavori, il numero delle pagine che è possibile digitalizzare risulta inferiore.
- Se durante la scansione la memoria si riempie, viene visualizzato un apposito messaggio e la scansione viene annullata.
- È possibile modificare le impostazioni di scansione per ogni serie di originali.

Questa funzione non è disponibile in caso di invio rapido e trasmissione diretta, o se per la composizione del numero viene utilizzato l'altoparlante.

## Funzionamento

1. #### Posizionamento di originali nell'alimentatore automatico dei documenti

   Inserire completamente gli originali nel vassoio dell'alimentatore di documenti. La pila degli originali non deve superare la linea dell'indicatore.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Immettere il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro]

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.

   ###### Per annullare l'impostazione di ingrandimento su più pagine:

   Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro] per rimuovere il segno di spunta.

4. #### Toccare il tasto [Start] o [Anteprima] per avviare la scansione dell'originale.

   È possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine finale e contemporaneamente trasmetterla. Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

5. #### Posizionare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione aggiuntiva].

   Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutti gli originali.
   Impostare la casella di controllo [Modifica impostaz. originale seguente] su nel pannello operativo prima di toccare il tasto [Scansione aggiuntiva], quindi modificare le impostazioni di scansione o di invio dell'originale successivo.

   ###### Per annullare la scansione:

   Toccare il tasto [CA]. Tutte le impostazioni relative ai dati digitalizzati verranno cancellate.

6. #### Toccare il tasto [Start]

Torna all'inizio