# RICEZIONE DI UN ORIGINALE MEDIANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA(RACCOLTA)

## Panoramica

Si definisce "raccolta" l'operazione di connettersi a un'altra macchina e ricevere da questa un documento.
La ricezione di documenti da un'altra macchina è definita "ricezione raccolta".
È possibile immettere vari numeri di destinazione. In tal caso, il documento viene ricevuto in modalità di raccolta nella sequenza in cui sono stati immessi i numeri delle destinazioni.
La ricezione di documenti mediante raccolta da varie macchine è definita "raccolta seriale".
Quando si utilizzano servizi di informazioni fax, è possibile effettuare la raccolta manualmente e ricevere informazioni seguendo l'annuncio di un'altra macchina.

- Non posizionare originali sulla macchina quando è impostata la ricezione raccolta.
- Questa funzione può essere utilizzata solo se l'apparecchio ricevente è compatibile con Super G3 o G3 e supporta la funzione di raccolta.
- L'apparecchio ricevente (la macchina utilizzata) è caricato durante la ricezione raccolta.
- È possibile utilizzare congiuntamente la trasmissione raccolta e la trasmissione programmata per ricevere un documento mediante raccolta in qualsiasi momento, ad esempio quando si è assenti o di notte. È possibile impostare solo una ricezione in polling programmata.

La funzione di ricezione manuale in modalità di raccolta non supporta la ricezione raccolta da varie macchine (raccolta seriale).

## Funzionamento

### Operazioni di base

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Raccolta]

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione della raccolta:

   Toccare il tasto [Raccolta] per rimuovere il segno di spunta.

2. #### Immettere il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   - È possibile immettere vari numeri di destinazione (fino a 500 numeri telefonici).
   - In tal caso, il documento viene ricevuto in modalità di raccolta nella sequenza in cui sono stati immessi i numeri delle destinazioni.
     La ricezione di documenti da varie macchine in modalità di raccolta è definita "raccolta seriale".
   - Per immettere più numeri di destinazione, immettere il primo numero, toccare , quindi immettere il numero seguente e così via.
   - Non è possibile utilizzare il tasto a sfioramento se contiene un indirizzo secondario o codice di accesso.
   - Non è possibile utilizzare il tasto a sfioramento se vi sono memorizzate varie destinazioni.

3. #### Toccare il tasto [Start] per ricevere un documento dall'altra macchina

   Una volta stabilita la comunicazione con l'altra macchina, si riceverà il documento.

### Operazioni manuali

1. #### Toccare il tasto [Altoparlante]

   Sarà possibile udire il suono di linea libera dall'altoparlante della macchina.

2. #### Immettere il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   Toccare il tasto [Altoparlante] e regolare il volume dell'altoparlante toccando .
   Non è possibile utilizzare il tasto a sfioramento se contiene il tasto di gruppo in cui sono memorizzati vari indirizzi o se contiene una destinazione diversa dal numero di fax.

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Raccolta] per ricevere il documento (dati).

Torna all'inizio