# CARTUCCIA DEL TONER

## Panoramica

È necessario avere a disposizione un set di cartucce del toner di scorta in modo da poter sostituire una cartuccia del toner immediatamente non appena il toner si esaurisce.
Durante il funzionamento della macchina è possibile sostituire una cartuccia del toner.

### Messaggio di sostituzione

Quando il toner sta per finire, viene visualizzato il messaggio "Pronta per scansione. (Preparare nuovo toner)". Alla visualizzazione di questo messaggio, preparare una cartuccia del toner per la sostituzione.
Se la quantità di toner diminuisce ulteriormente, viene visualizzato il messaggio "Cambiare cartuccia di toner". Alla visualizzazione di questo messaggio, sostituire la cartuccia del toner.

Se si continua ad utilizzare la macchina senza sostituire la cartuccia, verrà visualizzato il seguente messaggio. Se la macchina si trova in questo stato, la stampa non può essere eseguita fino alla sostituzione della cartuccia del toner.

- A seconda del tipo di utilizzo, i colori potrebbero risultare sbiaditi o l'immagine sfocata.
- Riporre le cartucce del toner usate in una busta di plastica senza gettarla nei rifiuti. Il tecnico dell'assistenza ritirerà le cartucce di toner usate.
- Se è visualizzata la schermata iniziale o la schermata iniziale della modalità di copia, la pressione del pulsante [Schermata iniziale] consente di visualizzare la quantità approssimativa di toner rimasto (indicato in percentuale).
- Se il toner si esaurisce mentre è visualizzata la schermata iniziale, verrà visualizzato il messaggio [Toner vuoto] nell'angolo superiore destro della schermata.

- Non toccare il foro di riempimento del toner.

- Non agitare o scuotere la cartuccia del toner.

- Non gettare la cartuccia del toner nel fuoco. Il toner può schizzare e causare ustioni.
- Conservare le cartucce del toner lontano dalla portata dei bambini.
- Se la cartuccia del toner viene conservata a lungo, il toner può solidificarsi e divenire inutilizzabile. Conservare sempre le cartucce di toner sul lato.

- L'utilizzo di cartucce del toner diverse da quelle raccomandate da SHARP potrebbe impedire il raggiungimento della qualità e delle prestazioni ottimali e danneggiare la macchina. Utilizzare sempre le cartucce del toner raccomandate da SHARP.

## Funzionamento

1. #### Estrarre il vassoio del toner.

   Estrarre lentamente il vassoio del toner fino al suo arresto.

   Se la tastiera è stata estratta dal pannello di controllo, assicurarsi di riporla nel pannello stesso. Se la tastiera è estratta, il vassoio del toner può venirvi a contatto e causare dei danni.

2. #### Rimuovere la cartuccia del toner

   Sollevare leggermente la cartuccia del toner verso l'esterno in posizione verticale.
   Nel caso venisse estratta in modo repentino, il toner potrebbe versarsi.

3. #### Inserire la nuova cartuccia del toner in posizione verticale

   I bordi della cartuccia devono essere orientati correttamente per poterla inserire.

4. #### Chiudere il vassoio del toner

   Dopo aver sostituito la cartuccia del toner, quest'ultimo viene automaticamente riempito.
   Se non viene visualizzato un messaggio relativo alla sostituzione del toner, non aprire il vassoio del toner.

Torna all'inizio