# INVIO DI UN'IMMAGINE IN MODALITÀ DI SCANSIONE

## Panoramica

È possibile inviare un'immagine in modalità Scansione (Scansione per e-mail, Scansione su FTP, Scansione su desktop, Scansione su Cartella di rete).

- Se la memoria si riempie durante la scansione degli originali, verrà visualizzato un messaggio e la scansione si interromperà.
- Quando si effettua una scansione per e-mail, evitare di inviare file troppo grandi. Se il file tende a essere di grandi dimentioni, ad esempio quando si inviano più originali, può essere necessario ridurre il numero delle pagine digitalizzate o il formato di invio. Se è montato il kit di compressione avanzato (opzione PDF compatto), sarà possibile comprimere i dati a colori.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE
   Quando si posizionano gli originali, orientarli come illustrato di seguito.

   Originali | Vassoio dell'alimentatore originali Posizionare un originale con il lato da stampare rivolto verso l'alto. | Lastra di esposizione Posizionare un originale con il lato da stampare rivolto verso il basso allineando l'angolo dell'originale con il segno presente nell'angolo superiore sinistro della scala riportata sulla lastra di esposizione.
   --- | --- | ---
   * Con orientamento verticale |  |
   * Con orientamento orizzontale |  |

   *Per posizionare un originale con orientamento verticale, disporlo come mostrato nella figura intitolata "Con orientamento orizzontale" e specificare tale orientamento al punto 3.
   Gli originali in formato A5 (5-1/2" × 8-1/2") devono essere posizionati con orientamento verticale. Se vengono posizionati con orientamento orizzontale, è possibile che venga rilevato un formato non corretto. Se l'originale è in formato A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), specificarne il formato manualmente.
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   L'icona riportata sul tasto indica il tipo di destinazione memorizzata per il tasto.

   | Scansione per e-mail
   | Scansione su FTP
   | Scansione su Cartella di rete
   | Scansione su desktop

   - Se quando si tocca un tasto a sfioramento la schermata cambia senza che si sia toccato , viene automaticamente specificata la destinazione del tasto toccato.
   - Durante l'esecuzione di una scansione per e-mail è possibile inviare copie per conoscenza o copie per conoscenza nascoste ad altre destinazioni. Toccare per selezionare le destinazioni desiderate.
   - È possibile specificare più destinazioni.
   - Per modificare [Oggetto], [Nome File], [Rispondi-A] o [Testo mess.], toccare una casella di inserimento di destinazione oppure [Opzioni].
   - - MODIFICA DELL'OGGETTO, DEL NOME DEL FILE, DELLA FUNZIONE RISPONDI-A E DEL TESTO DEL MESSAGGIO

3. #### Toccare il tasto [Originale], quindi il tasto "Orientamento immagine" che ha lo stesso orientamento dell'immagine originale.

   Per digitalizzare l'originale con l'orientamento corretto (con il bordo dell'originale visualizzato nella parte superiore del display), specificare l'orientamento dell'originale prestando attenzione.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - È possibile modificare esposizione, risoluzione, formato di file, modalità di colore e altre impostazioni Vedere gli argomenti seguenti:
   - - SCANSIONE AUTOMATICA DELLE DUE FACCIATE DI UN ORIGINALE
     - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA
     - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI
     - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE
     - IMPOSTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCANSIONE E DEL TIPO DI IMMAGINE DELL'ORIGINALE
     - IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DI SCANSIONE
     - In modalità di scansione e di inserimento dati
     - MODALITÀ INTERNET FAX
     - MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ COLORE
   - Il tasto [Altri] consente di configurare varie funzioni, ad esempio per specificare l'orario dell'invio o la trasmissione collettiva di pagine dell'originale di formato diverso.

4. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   - Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviare un'immagine. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   - Toccare il tasto [Funzione Riv.] per modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e il formato di invio per ogni pagina originale digitalizzata. Tuttavia, se è stata selezionata la funzione "Formato Biglietto" in Altri, durante la scansione delle pagine con numero pari sarà possibile modificare solo l'esposizione.

Torna all'inizio