# FINITORE (PINZATURA DA 50 FOGLI)

## Panoramica

Include la funzione offset, che restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti, e la funzione di fascicolazione con pinzatura, che pinza ogni gruppo di fogli stampati.
L'installazione di un modulo di foratura opzionale consente di perforare i fogli stampati.
Il finitore (pinzatura da 50 fogli) può essere installato solo sul modello MX-M904.

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Vassoio uscita
Vassoio in cui vengono riposte le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grande formato (formati A3W, A3, B4, 12"×18", 11"×17", 8-1/2"×14" e 8-1/2"×13").
×
Copertina anteriore
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.

- Non collocare oggetti pesanti sul finitore (pinzatura da 50 fogli) né spingerlo verso il basso.
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- Non è possibile installare un finitore (pinzatura da 50 fogli) insieme a un finitore a sella.

### Materiali di consumo

Per il finitore (pinzatura da 50 fogli) è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:
Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia × 3 cartucce) AR-SC2

### Sostituzione della cartuccia

Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

1. #### Aprire il coperchio

2. #### Estrarre l'unità

   Estrarre lentamente l'unità fino al suo arresto.

3. #### Rimuovere il contenitore dei punti metallici

   Afferrare la parte verdi del contenitore dei punti metallici, quindi sollevare e tirare il contenitore verso il basso.

4. #### Rilasciare il blocco del coperchio del contenitore dei punti metallici

   Tenendo il contenitore dei punti metallici da entrambi i lati, sollevare l'unità superiore.

   Se restano dei punti, non è possibile togliere il blocco.

5. #### Rimuovere la cartuccia pinzatrice

6. #### Inserire una cartuccia pinzatrice nuova

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

   Non rimuovere il sigillo dalla cartuccia prima di inserirla nel contenitore.

7. #### Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici.

8. #### Tirare verso l'esterno il sigillo che trattiene i punti, per rimuoverlo.

9. #### Installare il contenitore dei punti metallici

   Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.

10. #### Inserire l'unità pinzatrice

11. #### Chiudere il coperchio

Torna all'inizio