# USO DEL DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI PER L'INVIO DI FAX IN MODALITÀ TX MEMORIA

## Panoramica

L'inserimento degli originali digitalizzati nella memoria della macchina prima della trasmissione viene definita "TX da memoria" (trasmissione da memoria).
In questa sezione viene illustrato come digitalizzare l'originale tramite l'alimentatore automatico dei documenti e inviare i dati con la funzione di trasmissione dalla memoria.

- Per inviare un originale di spessore elevato o comunque un originale che non possa essere posizionato sull'alimentatore automatico dei documenti, aprire l'alimentatore automatico dei documenti e collocare l'originale sulla lastra di esposizione.
- Se è in corso un lavoro fax quando si esegue l'operazione di trasmissione, il fax viene trasmesso al termine del lavoro in corso.
- Se la memoria si riempie durante la scansione degli originali, verrà visualizzato un messaggio e la scansione si interromperà. Se l'Invio Rapido è abilitato per la trasmissione, verranno trasmessi gli originali acquisiti.

- ###### Per disabilitare l'impostazione Invio Rapido:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Invio Rapido].
  Se questa impostazione viene disabilitata, la trasmissione da memoria non inizia fino al termine della scansione di tutte le pagine.

- ###### Per impostare il suono da riprodurre al completamento della scansione:

  In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Suono Scansione Completa].

## Funzionamento

1. #### Posizionamento di originali nell'alimentatore automatico dei documenti

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Specificare il numero di fax di destinazione

   - IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Al termine della scansione, la macchina emetterà un suono.
   - Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
     Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".
   - Al termine della scansione di tutti gli originali, viene visualizzato il messaggio "Lavoro memorizzato" con un numero di controllo. Questo numero viene registrato nei rapporti di transazione e di attività invio immagini, e può essere utilizzato per controllare i lavori fax.
     - STAMPA DI RAPPORTI ATTIVITÀ DI INVIO IMMAGINI

   ###### Per annullare la scansione dell'originale:

   Toccare il tasto [Annulla scansione].

Torna all'inizio