# CONTROLLO DI FAX RICEVUTI CON RICEZIONE CONFIDENZIALE F-CODE

## Panoramica

Quando si riceve un fax confidenziale F-code, tale fax viene memorizzato nella casella di memoria protetta dal codice F-code. Per leggere il fax ricevuto è necessario immettere il codice di accesso di stampa.

- I fax confidenziali ottengono automaticamente la priorità nella coda di lavoro.
- Il fax viene cancellato automaticamente dalla memoria dopo la stampa.

###### Se si dimentica il codice di accesso di stampa:

Non è possibile controllare il codice di accesso di stampa su questa macchina. Non dimenticare il codice di stampa. In caso di dimenticanza o di necessità di verificare il codice di accesso, rivolgersi al rivenditore di fiducia o al centro di assistenza autorizzato.

###### Per stampare automaticamente un rapporto di transazione quando viene ricevuto un fax confidenziale F-code:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni] → [Ricezione riservata].

## Funzionamento

1. #### La macchina squilla e il fax viene ricevuto

   Alla fine della ricezione viene emesso un segnale acustico.

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Casella Memoria]

3. #### Toccare la scheda [Confidenziale]

4. #### Toccare il tasto della casella di memoria contenente il fax confidenziale

   viene visualizzato sui tasti delle caselle di memoria che hanno ricevuto fax. I tasti delle caselle di memoria che non hanno ricevuto fax sono visualizzati in grigio e non possono essere selezionati.

5. #### Inserire il codice di accesso di stampa usando i tasti numerici

   Mentre si digita ciascuna cifra, "-" diventa un asterisco ("*").

   Fare attenzione a immettere il codice di stampa esatto. In caso di errori verrà visualizzato un messaggio e verrà ripristinata la schermata di immissione. Toccando il tasto [Cancella] si ritorna al passaggio 4.

6. #### Toccare il tasto dei dati ricevuti che si desidera controllare, quindi toccare il tasto [Verifica immagine]

   Viene visualizzata l'immagine dati ricevuta.
   Per stampare il documento, toccare il tasto [Stampa].

Torna all'inizio